|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pos nr. | Nimetus ja tehnilised andmed | Hulk | Ühik | Märkus |
| 1. | Plastsidekaev KKS-2, B-klass | 2 | tk | Kaevud tähisega  SK-01 ja SK-02 |
| 2. | Multitoru tuvastustraadiga 4x14/10 | 580 | m |  |
| 3. | Fiiberoptiline kaabel FZOMSU-SD 24SM TKF | 580 | m |  |
| 4. | Hoiatuslint 75mm, "Ettevaatust sidekaabel" | 580 | m |  |
| 5. | Mikrotorustiku 14/10 otsakork (gas-lock) | 3 | tk |  |
| 6. | Mikrotorustiku 14/10 kaabli väljavõtuliitmik (gas-lock) | 3 | tk |  |
| 7. | Katendite taastamine | 1 | kmpl |  |
| 8. | Installatsiooni tarvikud | 1 | kmpl |  |
|  |  |  |  |  |

Märkused:

* Materjalide kogused on arvestuslikud, võivad muutuda tööde käigus
* Projektis toodud konkreetset tüüpi seadmeid ja materjale võib asendada, kuid ainult tehniliste parameetrite poolest samaväärsete ning Eestis kehtivatele ohutus- ja kvaliteedinõuetele vastavate seadmete ja materjalidega