|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | | |
| Registrikood | | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | | Saldemer OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | | 12379000 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | | Ehitajate tee 84-59, Tallinn, Harjumaa, 12915 | | |
| Kontaktaadress | | | | Ehitajate tee 84-59, Tallinn, Harjumaa, 12915 | | |
| Telefon | | | | +372 5650 0181 | | |
| E-post | | | | karl.timmer@saldemer.ee | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| Eelprojekt | | | VT2126\_EP\_EN-4-01\_asendiplaan | | | | 4-01 |
| Eelprojekt | | | VT2126\_EP\_EN-4-01\_ristmeväli | | | | 6-01 |
| Eelprojekt | | | VT2126\_EP\_EN-3-01\_seletuskiri | | | | 3-01 |
| Eelprojekt | | | VT2126\_EP\_EN-0-01\_tiitelleht | | | | 0-01 |
| IKÕ plaan | | | VT2126\_EP\_EN\_IKÕ\_34804\_001\_0258 | | | |  |
| IKÕ plaan | | | VT2126\_EP\_EN\_IKÕ\_34804\_001\_0260 | | | |  |
| IKÕ plaan | | | VT2126\_EP\_EN\_IKÕ\_71401\_001\_3616 | | | |  |
|  | |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Saare maakond, Saaremaa vald, Nasva küla | | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | | |
| Ristumised riigiteega | | | | | | | |
| 77 – 6,95km kinniselt kaitsetorus; 6,08 õhuliin olemasolevas koridoris; 5,74 õhuliin olemasolevas koridoris (tagatud vähim kõrgus min 7,0m sõidutee pinnast); | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Teemaal ja kaitsevööndis kulgemine Transpordiametile kuuluval kinnistul | | | | | | | |
| 77 – km 5,72-5,87; 6,84-6,86; 6,87-6,95 siderajatiste paigaldamine ja tehnovõrgu (maaliin) kulgemine teemaal ja tee kaitsevööndis riigile kuuluvatel kinnistutel, km 5,71-5,72; 6,06-6,90 (õhuliin olevas koridoris); km 6,86-6,87; (maakaabel) kulgemine tee kaitsevööndis. | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | | |
| Teemaale on projekteeritud kaks sidekappi ja üks uus sidekaev. Projektis on teega kolm ristumist, üks kinniselt kaks õhuliinina. Kujad on tagatud või tagatakse tööde käigus. | | | | | | | |
| Projekti läbiviimise aeg selgub projekti järgnevates etappides | | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | | |
| Antud riigitee teemaal asub side baasvõrgu ELASA trass, millest viiakse Nasva külas asuvatele kinnistutele sideliin | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
| Taotleja | | | | Ees- ja perekonnanimi | | Karl-Erik Timmer | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | | **Allkiri** | |  | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | | 11.02.25 | | | |