EELNÕU

**1. OBJEKTI ASUKOHT**

1.1. Sidetrass soovitakse rajada Rakvere valla Ussimäe küla 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee (katastritunnus 77004:001:1350) kinnistule.

**2. KAVANDATAV TEGEVUS**

2.1. Soovitakse paigaldada 7-avaline multitoru magistraal side optikakaabli jaoks, sidekaevud, sidekapid. Peale multitoru paigaldamist multitoru sisse puhutakse optikakaabel.

**3. PROJEKTEERIMISE LÄHTEMATERJAL**

3.1. Taotluse esitajaks on Osaühing Reaalprojekt, projekti tellija Andigo Eesti OÜ.

3.2. Asendiskeem P22007B\_TP\_EN-4-02\_asukoht\_II\_etapp (väljastaja Reaalprojekt OÜ)

3.3. Asendiskeem Eskiis\_Rakvere\_vald (väljastaja Reaalprojekt OÜ)

**4. PROJEKTI KOOSSEIS JA VORMISTAMINE**

4.1. Ehitusprojekt vormistada vastavalt ehitusseadustiku § 13 toodud nõuetele, Eesti standarditele EVS 932:2017 „Ehitusprojekt“, EV kehtivatele normatiivdokumentidele ja heale projekteerimistavale.

4.2. Ehitusprojekt peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt vastavalt ehitusseadustiku § 23.

4.3. Koos ehitusprojektiga esitada kinnitamiseks asendiplaan, kus on ära näidatud olemasolevad ja projekteeritavad ehitised.

4.4. Projekti koostamise käigus teha koostööd trasside, tehnovõrkude ja projekteeritavale alale jäävate ehitiste omanikega.

4.5. Koos projektiga esitada kõik asjaõiguslepingud maaomanikega, keda sidetrassi rajamine puudutab.

4.6. Asendiplaanile kanda kõik kinnistul asuvad kitsendused ja piirangud, tehnovõrgud.

4.7. Projekti koostamiseks taotleda tehnilised tingimused kommunikatsioonide valdajatelt, kelle trasse projektiga tehtavad tööd puudutavad.

4.8. Projektis näha ette ehitustöödega rikutud maa-ala taastamine või korrastamine.

4.9. Projekt peab vastama majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määruses nr 97 „Nõuded ehitusprojektile“.

5. Projektile lisada käesolevad projekteerimistingimused.

6. Projekteerimistingimused kehtivad viis aastat.