**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | LEONHARD WEISS OÜ | | |
| Registri- või isikukood | | | 12083348 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Vesse 8, 11415 Tallinn | | |
| Kontaktaadress | | | Kassisilma 8, Räni alevik, Kambja vald, Tartumaa 61708 | | |
| Telefon | | | 511 9005 | | |
| E-post | | | a.mee@leonhard-weiss.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
| ehitusprojekt | | Tõrva linnavõrgu tugevdamine, Tõrva linn Tõrva vald Valga maakond. | | | | IP7588 |
| **2. Objekti asukoht** | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Helme alevik / Tõrva linn, Tõrva vald, Valga maakond | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | | | |
| Ristumine riigiteega nr 6 Valga - Uulu tee km 29,99 – 15 kV kaabelliini ehitus kinnisel meetodil olemasolevasse reservtorusse | | | | | | |
| Ristumine riigiteega nr 6 Valga - Uulu tee km 28,71 ja 28,057 – 15 kV kaabelliini ehitus kinnisel meetodil | | | | | | |
| Teemaal paiknemine riigitee nr 6 Valga - Uulu tee km 28,71 - 29,38 ja 29,62 - 29,99 – 15 kV kaabelliini ehitus rööpkulgemisel maanteega | | | | | | |
| Väljaspool teemaad teemaa kaitsevööndis paiknemine riigitee nr 6 Valga - Uulu tee km 28,65 - 28,71 ja 29,38 - 29,62 – 15 kV kaabelliini ehitus rööpkulgemisel maanteega | | | | | | |
| Ristumine riigiteega nr 6 Valga - Uulu tee km 28,057 – 15 kV kaabelliini ehitus kinnisel meetodil | | | | | | |
| Ristumine riigiteega nr 73 Tõrva-Pikasilla tee L1 km 0,095 – 15 kV kaabelliini ehitus kinnisel meetodil | | | | | | |
| Teemaal paiknemine riigitee nr 73 Tõrva-Pikasilla tee L1 km 0,095-0,17 –15 kV kaabelliini ehitus haljasalal rööpselt teemaaga | | | | | | |
| Ristumine riigiteega nr 23167 Tõrva-Kirikuküla-Karjatnurme tee km 0,01 – 15 kV kaabelliini ehitus kinnisel meetodil | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Projekteeritud 15 kV maakaabelliinid. IKÕ-d seatud varasemate projektide LC0543-K1 ja LC0543-K2 mahus (käesolev projektlahendus on osaline koondlahendus projektide LC0543-K1 ja LC0543-K2 töösseminevatest osadest, sh jäävad töösse ka varasema projektiga kavandatud tööst väljaminevad kaablid ristumisel riigiteega nr 6 Valga - Uulu tee km 29,31) | | | | | | |
| Ehitustööd on seotud avalikes huvides elektrivõrkude ehitusega | | | | | | |
| planeeritav ehitustööde aeg: 2025 | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| **Projekteeritud kaablid on vajalikud elektrivõrgu arendus- ja liitumiskohustuse täitmiseks.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| Lahendused kooskõlastatud varasemalt projekti LC0543-K1 mahus: TRAM KK nr 7.1-2/24/8725-4 12.07.2024 ja projekti LC0543-K2 mahus: TRAM KK nr 7.1-2/24/8735-3 24.07.2024 | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Andres Mee | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | *allkirjastatud digitaalselt* | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 12.05.2025 | | | |