Transpordiamet

info@transpordiamet.ee

Teie 24.07.2025 nr 8-5/25/12284-2

Meie 13.10.2025 nr T800-1/333-1

**Vastus Teie poolt esitatud seisukohtadele Aarnamäe II keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi kohta**

Täname Teid esitatud seisukohtade eest. Ülevaade Aarnamäe II keskkonnaloa taotluse keskkonnamõju hindamise programmi kohta esitatud seisukohtade arvestamisest on koondatud järgnevasse tabelisse.

|  |  |
| --- | --- |
| **Seisukoht** | **Seisukohaga arvestamine** |
| Enne kaevandamistööde alustamist tuleb riigiteel 11196 materjalide väljaveoks kasutatavad ristumiskohad km 0,88 ja 0,93 rekonstrueerida, sest olevate ristmike gabariidid ei vasta maavara väljaveoks sobilikele tingimustele. Transpordiamet väljastab EhS § 99 lõike 3 kohased täpsemad nõuded projekti koostamiseks ristumiskoha kinnistu omaniku taotluse alusel. | Keskkonnaeksperdi vastus: Arvestatud. KMH programmi peatükki 3.1 „Kavandatava tegevuse kirjeldus“ on täiendavalt lisatud viited teie kirjas toodud õigusaktidele. |
| Maavara väljaveoks kasutatavad teed tulevad vähemalt teekaitsevööndi ulatuses enne riigiteega ristumist viia tolmuvaba katte alla, sest vastavalt liiklusseaduse § 72 Tee kasutamisele esitatavad nõuded, lg 1 on keelatud teed kahjustada ja risustada. |

Lugupidamisega

*(allkirjastatud digitaalselt)*

Eike Simmer

Maavarade valdkonna keskkonnaspetsialist