**TAASTEKAVA**

**Stsenaariumidele „Tormijärgsete koristustööde teostamine personali puuduse, mehhanismide rikke, territooriumile ligipääsu puudumise, vedelkütuse või andmeside katkestuse tõttu“**

Kasutuselevõtmise tingimused, mille korral rakendatakse plaanis kirjeldatud meetmeid:

Kavas toodud meetmed võetakse kasutusele raskete ilmaolude korral ning elutähtsa teenuse „riigitee sõidetavuse tagamise“ katkestusest põhjustatud hädaolukorra või selle ohu korral.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olukorra lahendamise juht | Projektijuht  Raul Olesk, hooldejuht, 5054082 | | |
| Tegevused olukorra lahendamiseks | * Riigi Ilmateenistuselt tormihoiatuste saamisel valmisolek tormijärgseteks koristustöödeks. * Kohene Maanteeinfo telefonile 1247 (e-posti aadress [teeinfo@112.ee](mailto:teeinfo@112.ee)) ja Transpordiameti Liiklusjuhtimiskeskuse teavitamine (tel. 53005329, [tmc@transpordiamet.ee](mailto:tmc@transpordiamet.ee) ) - informatsiooni edastamine olulistest häiret võivatest sündmustest. * Informatsiooni kogumine teele langenud puude asukohtade kohta HOSIS infosüsteemist või telefoni teel patrullsõitu teostava sõiduki kaudu. * Kontaktide vahetus Pääste operatiivkorraldajaga paremaks töökorralduseks puude likvideerimisel. Kohtaktide vahetus saab toimuda 1247 kaudu, kes edastab otse Häirekeskuselt saadud infot. * Enda töötajate kaasamine ja ülesannete jagamine. * Vajadusel koostööpartnerite kaasamine. * Varuressursside ülevaatamine ja täpsustamine, vajadusel ressurssi pakkujatega kontakteerumine ja ilmaolude halvenemisel nende kaasamine. | | |
| Lahendamisse kaasatavad enda töötajad, struktuuriüksused | Hooldeettevõtte sisenen suhtlusliin   * Projektijuht, koheselt hädaolukorra tekkides või selle ohu korral * Raul Olesk, hooldejuht, koheselt hädaolukorra tekkides või selle ohu korral * Jaan Viljas, regioonijuht, 5093498, vastavalt vajadusele või kokkuleppele hooldejuhiga * Argo Luude, juhatuse liige, 5055163 | | |
| Lahendamisse kaasatavad partnerid | Keda koostööpartneritest kaasatakse (kui kaasatakse)  Valves olevad lepingulised partnerid puuduvad. | | |
| Ressursside loetelu, hankimine, kuluv aeg | Personal | Töö teostamiseks vajalik inimeste arv – 11 | Kellelt ja hankimisele kuuluv aeg - ettevõtte enda muude tegevuste arvelt on kuni 4 inimest juurde võimalik saada kuni, orienteeruv aeg 24h |
| Tehnika | Ühikute arv – 6 tk | Kellelt ja hankimisele kuuluv aeg - ettevõtte enda teiste osakondade ja regioonide arvelt on võimalik saada lisatehnikat juhul, kui mujal sel hetkel kasutuses ei ole, samuti võimalik kasutada töötajate enda tehnikat kokkuleppeliselt juhul, kui tehnilised on sobilikud, orienteeruv aeg 12-24h |
| Alltöövõtjate tehnika | Garanteeritud kohustustega lepingulisi alltöövõtjaid ja tehnika rentijaid ettevõttel ei ole. | |
| Kütus | Päevaseks töö teostamiseks vajalik kütuse kogus – 400 l diiselkütust, 100 l bensiini | Kellelt ja hankimisele kuuluv aeg – juhul, kui põhilepingu partneri käest ei ole võimalik kütust saada, puuduvad alternatiivsed kütuse hoidmise ja hankimise võimalused |
| Alternatiivsed tegevused, kui varem rakendatud ei andnud soovitud tulemus | * Tehnika suunamine olulistematele põhiteedele, jättes mõnede tugi- ja kõrvalteede avamine hilisemaks. Valik tehakse vastavalt olukorrale, patrullsõitudele ja liiklussagedusele. | | |
| Leevendavad meetmed, kokkulepe Transpordiametiga, otsustamise kord, meetmete rakendamise viis | * Koostöös Transpordiametiga liiklejate teavitamine liiklusest hoidumiseks * Võimaluse korral läbipääsu tagamine alternatiivsete marsruutide kaudu, marsruudid on eelnevalt koostatud ja saadaval Liiklusjuhtimisekeskuse kaudu. | | |
| Avalikusele edastatav teave ja käitumisjuhised | * Probleemse sõidetavusega teede asukohtade teavitamine Transpordiametile:  1. asukoht, kus esineb katkestuse olukord või katkestus on toimunud; 2. olukorra lühikirjeldus; 3. lahendamise käik ja kaasatavad osapooled; 4. olukorra hinnanguline kestus.  * Transpordiameti Liiklusjuhtimiskeskus edastab teated avalikusele läbi meedia kanalite, rakenduse TarkTee, vajaduse tehakse eraldi Transpordiameti avalike suhete osakonna poolt pressiteated. | | |
| Taastamise prognoositav aeg | Mitte üle 12 tunni põhiteedel, 24 tunni tugiteedel ja 72 tunni kõrvalteedel | | |