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Geoloogiliste (geotehniliste) uuringute kava.
Riigitee nr 24123 Vastemõisa-Võlli-Suure-Jaani km 18-31 - 18-68 lõigu JJT
Geotehnilised uuringud viiakse läbi vastavalt kehtivale Transpordiameti poolt 03.10.2024. kinnitatud juhendile „Geotehnilised uuringud ja katsetused“ 
1. Riigiteele nr 24123 Vastemõisa-Võlli-Suure-Jaani km 18-31 - 18-68 asuvale lõigule
rajatakse kokku 4 puurauku (PA-1…4) ning 10 kaevandit (KP-1…10). Kaevandid KP-1…10 rajatakse haljasalale mullakihi paksuse määramiseks (vähemalt 0,30 meetri ulatuses looduslikku mineraalsesse pinnasesse) ning puuraugud PA‑1…4 rajatakse olemasoleva tee alale sügavusega 3 meetrit. 
2. Uuringupunktide lõplikud asukohad selguvad trassihaldajatega kooskõlastamise järgselt.
3. Puuraukude diameeter on 108…127 mm. Puuraugud rajatakse puurmasinaga AVB-2M (puurkannuga vibropuur agregaat), puurmasinaga A-Sondi 204 (löök-südamikpuurimine, vajadusel tigupuur), Sedidrill 200RPV Combi (löök-südamikpuurimine) ja/või Borro (löök-südamikpuurimine, vajadusel tigupuur).
4. Kõikidest puuraukude kohtadest tehakse pildid vastavalt kehtivale normile.
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