**TAOTLUS**

**VÄLJASTADA LIIKLUSVÄLISE TEGEVUSE LUBA (EHITUS)**

**TÖÖDE TEGEMISEKS RIIGITEE MAAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **Kellele** |  **TRANSPORDIAMET**  (edaspidi *amet*) |
|  |  Registrikood | 70001490 |
|  |  Juriidiline aadress | Valge 4, Tallinn 11413 |
|  | Taotluse esitamise aadress |   |
| **Kellelt** |  Taotleja nimi/nimetus | Aktsiaselts Teede Tehnokeskus |
|   |  Registri- või isikukood | 10701123 |
|   | Juriidiline aadress või elukoht | Väike-Männiku 26, 11216 Tallinn |
|   |  Asukoht/elukoht | Väike-Männiku 26, 11216 Tallinn |
|   |  Telefon ja e-post | 677 1500 |
|   | E-post | info@teed.ee |
|  | Omanikujärelevalvet teeb | - |
|  | Telefon ja e-post | - |
|   | Liikluskorralduse eest vastutab | Andres Teder |
|   | Telefon ja e-post | 5090250, andres.teder@teed.ee |
|  **1. Loa taotlemiseks esitatavad materjalid:**  |
| **Dokumendi liik** | **Nimetus** | **Doku­mendi nr** | ***Ameti* koos­kõlas­tuse kuupäev ja nr** |
| (esitatava dokumendi täpne nimetus) |
| *Ametis* kooskõlastatud projekt | *Maa-ala plaan tehnovõrkudega* | 13902G | 12/08/2025 |
| Ajutise liikluskorralduse joonis | *RT2 km 115,106 mõõtepunkti ehitus, ajutine liikluskorraldus* | GLK250724-1 | 07/08/202513/08/2025 |
| Riigimaa maa kasutusõigust tõendava dokumendi koopia (*Ameti* peadirektori käskkiri või notarileping) | *Mõõtepunkt rajatakse Ameti tellimusel, raamlepingu nr 3.2-4/22/2137-1 alusel* | 9.1-1/25/9211-1 | 02/06/2025 |
| (vajadusel lisa ridu juurde) |  |  |  |
|   |   |   |  |  |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |
|  **2. Objekti asukoht** |
|  Maakond |  |
| **Tee nr:** | **Tee nimi:** | **Algus km:** | **Lõpp km:** |
| 2 | Tallinn – Tartu – Võru – Luhamaa | 115,106 | 115,106 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |   |
|  **3. Selgitus kavandatavate tegevuste kohta, läbiviimise aeg** |
| Vasakule poole teed (Tallinna poolt vaadatuna) paigaldatakse seadmekapp (maakapp), NE tüüpi mastid paigaldatakse mõlemale poole teed, teeandurid teekatendisse. Kõik rajatised jäävad teemaa-ala piiridesse.Mõõtepunkti planeeritud asukoht XY: 6507563.21, 610586.86 (BL: 58.693632, 25.907548). Mõõtepunkti toitekaabel ühendatakse Transpordiameti teeilmajaama toiteliiniga. Maanteega ristuv kaablikanalisatsioon ehitatakse kinnisel meetodil. Kõik ülejäänud kaablid paigaldatakse lahtisel meetodil. Tööd on planeeritud teostada 2025. aasta augustis – oktoobris. |
|  |
|  |
|  **4. Loa taotleja** |  **Ees-ja perekonnanimi** | Taivo Möll |
|  Esindusõiguse alus (esindaja puhul) |  [x]  Seadusjärgne [ ]  Volitus(volikiri lisatud) |
|  Kuupäev; allkiri | /digitaalse allkirja kuupäev/ |