

**MUHU VALLA KOMMUNAALAMET**

Riigimetsa Majadamise Keskus (reg nr 70004459 ) 05.12.2025 nr. 4-3/973-1

Mõisa/3, Sagadi küla, Haljala vald

45403 Lääne-Viru Maakond

**Lõetsa sootee (4780058), Põlluserva tee (4780386), Soonda Lepiku tee (4780056) teekasutuse ja teekaitsevööndis lageraie kooskõlastamine**

Käesolevaga kooskõlastame Muhu vald, Lepiku küla, Metsavälja kinnistul

(kat tunnus 47801:001:0589) ja Karjalasma metskond 56 kinnistul (kat tunnus 47801:005:0263) planeeritavad metsaraie tööd esitades järgnevad tingimused:

1. Kooskõlastuse saaja on kohustatud käesolevad tingimused edastama kõigile oma alltöövõtjatele, kes on nimetatud raietööde ja vedudega seotud.
2. 2 tööpäeva enne vedude alustamist (sh metsatehnika objektile vedu)  filmida kasutatava Muhu valla avaliku teede terves ulatuses läbisõit ülesse edasi tagasi suunal ja edastada enne vedude algust videofailid Muhu Valla Kommunaalameti juhatajale veebilingi kaudu e-mailile: [kommunaal@muhu.ee](mailto:kommunaal@muhu.ee)).
3. 2 tööpäeva enne vedude alustamist (sh metsatehnika objektile vedu) on töö kooskõlastuse saaja kohustatud saatma planeeritud tööde alguse ja lõpu aja ning planeeritud vedude koguarvu (raskeveoki sõitude arvu eraldi näidatuna edasi/tagasi suunal), Muhu Valla Kommunaalameti juhatajale e-mailile: [kommunaal@muhu.ee](mailto:kommunaal@muhu.ee) .
4. **Märjal ajal (vihmaga ja vihmajärgsel ajal) ja talvisel ajal kui maapind ei ole külmunud, ei ole lubatud raskevedusid teostada. Vajadusel kehtestab Muhu vallavalitsus massipiirangu (max 8 t täismass) Muhu valla kohalikele teedel liiklemisel.**
5. Veokite sõidul eluhoonete läheduses on vedaja kohustatud võtma kasutusele meetmed teetolmu tekkimise vähendamiseks (kiirus maksimaalselt 10-15 km/h ja võimalusel tee kastmine), et vähendada tolmu levimise mõju teeäärsetele majapidamistele.
6. Laoplatsi asukoht teekaitsevööndis palume eelnevalt kooskõlastada Muhu Valla Kommunaalametiga ([kommunaal@muhu.ee](mailto:kommunaal@muhu.ee)) Teekaitsevööndis ladustamine on lubatud ainult tingimusel, et puidu ladustamisel tagatakse liiklusohutus, tee kasutamine ja vee äravool teelt ja teekraavist, ei ole takistatud.
7. Teeäärsetest ladudest maha jääv puidujääk tuleb teelt ja tee servast 4m kauguselt ära koristada, et ei oleks takistatud teeäärte niitmine ja hooldus tee kaitsevööndis.
8. Kui tööde/vedude käigus tekib olukord, kus teeserv või teepind vajub läbi siis tuleb sellest koheselt informeerida Muhu valla Kommunaalameti juhatajat  tel 51985630

1. Karjalasma metskond 56 (kat tunnus 47801:005:0263)  ääres kulgeva Lõetsa sootee (TR nr. 4780058) teekaitse vööndis Karjalasma metskond 56 katastriüksuse ulatuses on lubatud teha lageraiet.
2. Metsavälja (kat tunnus 47801:001:0589) ääres kulgeva Soonda-Lepiku tee (TR nr. 4780056) teekaitse vööndis Metsavälja katastriüksuse ulatuses on lubatud teha lageraiet.
3. Kasutatavate teede serv (kogu kaustatavas ulatuses) tuleb peale tööde lõppu **30 päeva jooksul** planeerida siledaks kaldega tee servast kraavi poole, et oleks tagatud vee äravool teelt kraavi suunas ja teekraavid/truubid tuleb puidujääkidest puhastada.
4. Kasutatavatel teedel tuleb peale vedude lõppu taastada tee eelnev seisukord ja teeäärsetes kraavides tagada vee vaba liikumine.  **Kui veod on lõppenud ja tee seisukord taastatud siis teatada sellest Muhu Valla Kommunaalameti juhatajat tel 51985630**

Lugupidamisega,

Imre Luht

Muhu Valla

Kommunaalameti juhataja

Tel+372 5198 5630

/allkirjastatud digitaalselt/