Lisa 1

RMK ja Erapuit AS vahelise

metsamaterjali müügilepingu

nr 3-3.6.1/2025/248 juurde

**TARNEGRAAFIK**

Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale

Pooled lepivad kokku, et Lepingu alusel müüdava Metsamaterjali Tarnegraafik on järgmine:

**1.** RMK 29.10.2025 a avaliku kirjaliku enampakkumise edukaks tunnistamise protokolli nr 3-3.4/19 kohaselt Müüja müüb ja Ostja ostab Metsamaterjali, mille Sortiment, Tarnekoht, Tarnetingimus ja kogus Tarneperioodil november.2025 – detsember.2025 on sätestatud alljärgnevalt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sortiment | Tarnekoht | Tarnetingimus | November/detsember | KOKKU |
| Kuusepalk | Võibla | DPU | 101 | **101** |
| Männipalk | Võibla | DPU | 500 | **500** |

**2. Vastuvõtt toimub tööpäevadel kell 8-18.00, muul ajal kokkuleppel.**

**3.** Pooled lepivad kokku, et Müüja kohustus loetakse täidetuks kui tähtajaks üleandmata puidukogus ei ületa 10 (kümme) % kokkulepitud kogusest. Tarnegraafikuga tähtajaks kokkulepitud koguseid ületavad tarnitud kogused loetakse järgnevate tähtaegade kohustuste täitmiseks. Müüjal on lubatud tarnida Metsamaterjali sortimendi kogusest Tarneperioodi jooksul kuni 10% vähem või rohkem.

**4. Poolte allkirjad**

**Müüja Ostja**

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Mart Enel Lauri Püssa

Lisa 2

RMK ja Erapuit AS vahelise

metsamaterjali müügilepingu

nr 3-3.6.1/2025/248 juurde

# KVALITEEDINÕUDED

Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale

Pooled lepivad kokku, et Lepingu alusel müüdava Metsamaterjali kvaliteedinõuded on järgmised:

**1.** Müüja müüb ja Ostja ostab riigimetsas raiutud metsamaterjali, mille kvaliteet ja mõõdud on sätestatud alljärgnevalt:

**1.1. Kuuse- ja männipalk**

RMK palkide standardis (avaldatud RMK veebilehel www.rmk.ee ) p 2.1 sätestatud kvaliteedinõuded

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diameeter kooreta ladvapoolsest otsast:** | | | (13)18 cm | |
| **Maksimaalne tüükapoolse otsa diameeter koorega:** | | | Max 100 cm | |
| **Pikkused:** | | 30 – 60 dm; järkamise samm 3 dm | | |
| **Ülemõõt** | | Min 5 cm | | |
| **Rikke nimetus / Kvaliteet** | **ABC** | | **D** |
| Terve oks | Lubatud Ø kuusel <70 mm, hulk piiramata | | Ø kuusel <80 mm, hulk piiramata |
| Kuiv oks | Lubatud Ø kuusel <60 mm hulk piiramata | | Ø kuusel <70 mm, hulk piiramata |
| Mädaoks | Lubatud Ø kuusel <40 mm, hulk piiramata | | Ø kuusel <50 mm, hulk piiramata |
| Umboksad | Lubatud | | |
| Tulioksad | Keelatud | | Lubatud |
| Oksarühmad | Keelatud | | Lubatud |
| Oksatüüka (paha) kõrgus | Lubatud < 30 mm | | Lubatud < 50 mm |
| Lihtkõverus | Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses  < 1,5 % | | Lubatud ühtlaselt kogu palgi pikkuses < 2 % |
| Liitkõverus | Töötlemissilindris keelatud | | Töötlemissilindris keelatud |
| Järsk kõverus | Keelatud | | |
| Otspinna lõhed | Otspinda läbivad ja ringlõhed keelatud | | Lubatud otspinda läbivad lõhed otstest < 200 mm kaugusel |
| Külglõhed | Keelatud arvestuspikkuses ja töötlemissilindris | | |
| Lahtine mõlu | Lubatud kuni 2- kordse ladvadiameetri pikkusega palgi ühel küljel väljaspool töötlemissilindrit | | Lubatud |
| Kinnine mõlu | Töötlemissilindris keelatud | | Lubatud |
| Pehmemädanik | Keelatud | | |
| Kõvamädanik | Keelatud | | |
| Laomädanik | Keelatud | | |
| Tüüakus | Lubatud | | Lubatud |
| Kaksiksäsi | Keelatud | | Lubatud |
| Sinetus | Keelatud | | Lubatud |
| Tõugurikked | Lubatud pindmine rike | | Lubatud |
| Mehaaniline vigastus (ka harvesteri rullikute kahjustus) | Lubatud < 7 mm koore alt | | Lubatud töötlemissilindris piiranguta pikkusega < 600 mm;  Harvesteri rullikute kahjustus lubatud < 20 % töötlemissilindri diameetris kogu palgi pikkuses |
| Metallisisaldus, tahm, võõrkehad | Keelatud | | Keelatud |
| Metsakuiv | Keelatud | | Keelatud |

**1.2.** Sätestamata kvaliteeditingimuste, kvaliteeti puudutavate mõistete ja definitsioonide osas juhinduvad *pooled*

RMK palkide standardist. Kõikidel nottidel koormas võib esineda lubatud piirides kahjustusi.

**2. Poolte allkirjad**

**Müüja Ostja**

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Mart Enel Lauri Püssa

Lisa 3

RMK ja Erapuit AS vahelise

metsamaterjali müügilepingu

nr 3-3.6.1/2025/248 juurde

# HINNAKOKKULEPE

Kuupäev vastavalt hilisemale digitaalallkirja kuupäevale

Pooled lepivad kokku et Lepingu alusel müüdava Metsamaterjali hinnakokkulepe on alljärgnev:

**1.** Müüja müüb ja Ostja ostab Metsamaterjali, mille hind Ostja laos on sätestatud alljärgnevalt:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sortiment** | **Kvaliteet** | **Diameeter kooreta (cm)** | **Pikkus ülemõõduta (dm)** | **Hind (€/m³)** |
| Kuusepalk | ABC | 13-17,9 | 36-60 | 95 |
| Kuusepalk | ABC | 18-24,9 | 36-60 | 105 |
| Kuusepalk | ABC | 25-100 | 36-60 | 130,10 |
| Kuusepalk | D | 13+ | 30-60 | 60 |
| Kuusepalk | praak |  | 30-60 | 35 |
| Kuusepalk | praak metalliga |  | 30-60 | 25 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sortiment** | **Kvaliteet** | **Diameeter kooreta (cm)** | **Pikkus ülemõõduta (dm)** | **Hind (€/m³)** |
| Männipalk | ABC | 13-17,9 | 36-60 | 95 |
| Männipalk | ABC | 18-24,9 | 36-60 | 105 |
| Männipalk | ABC | 25-100 | 36-60 | 130,10 |
| Männipalk | D | 13+ | 30-60 | 60 |
| Männipalk | praak |  | 30-60 | 35 |
| Männipalk | praak metalliga |  | 30-60 | 25 |

Kõikidele hindadele lisandub käibemaks .

Hinnakokkulepe kehtib Tarneperioodil 18.11.2025 kuni 31.12.2025

**2. Poolte allkirjad**

**Müüja Ostja**

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)

Mart Enel Lauri Püssa