|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | |
| Registrikood | | 70001490 | |
| Juriidiline aadress | | Tallinn 11413, Valge 4 | |
|  | |  | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | Elektrilevi OÜ | |
| Registri- või isikukood | | 11050857 | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | Veskiposti 2, 10135, Tallinn | |
| Kontaktaadress | | Veskiposti 2, 10135, Tallinn | |
| Telefon | | 5354 4098 | |
| E-post | | alexander.moroz@elektrilevi.ee | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | | Seletuskiri | | IP8706\_TP\_EL-3-01\_seletus |
| Tööprojekt | | Asendiplaan | | IP8706\_TP\_EL-4-01\_asend |
| Tööprojekt | | Volikiri Elektrilevi esindamiseks | | Volikiri\_08.01.25\_JV-JUH-8\_3\_ID\_8025901 |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Anija vald, Pillapalu küla | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | |
| Ristumised riigiteega nr       km      , | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     , | | | | |
| Riigitee nr 13 kaitsevööndis km 32,12-32,13, | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | |
| IP8706 projekti raames demonteeritakse halvas tehnilises seisukorras Uuejärve KTP-alajaam (vana komplektalajaam). Samuti demonteeritakse osa Jäneda 10 kV fiidri õhuliinist, mis viib demonteeritava Uuejärve alajaamani. Uuejärve alajaama asemele paigaldatakse uus mastalajaam AJ26983 Jäneda 10 kV fiidri mastile 62. Mast 62 asendatakse. **Uus alajaam** hakkab paiknema ligikaudu 33 m kaugusel kinnistu 13 Jägala-Käravete tee (14001:003:0077) piirist ning **ei jää maantee** Jägala-Käravete tee **kaitsevööndisse**.  Olemasolev 0,4 kV maakaabelliin Uuejärve alajaamast kuni Uuejärve alajaama fiidri F1 0,4 kV mastini võetakse kasutusest välja. Olemasoleva 0,4 kV kaabelliini asemele rajatakse uus 0,4 kV maakaabelliin MPL444258 uude asukohta. **Osa uuest 0,4 kV maakaabelliinist** (ligikaudu 22 m) **hakkab paiknema maantee Jägala-Käravete tee kaitsevööndis**. 0,4 kV kaabelliini paigaldamine uude asukohta on vajalik, et säilitada vana kaabelliini vahetus läheduses kasvavate puude kasvutingimused.  Edaspidi, teise projekti raames, likvideeritakse kinnistut 13 Jägala-Käravete tee ristuv osa paljasjuhtmega õhuliinist.  Teise projekti ehituse ajakava ja täpne plaan ei ole käesoleval etapil teada ning projekt IP8706 ei ole sellega seotud. | | | | |
| 2026 a. – 2027 a. | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | |
| Kinnistul 13 Jägala-Käravete tee IP8706 projekti raames **töid ei teostata**. | | | | |
|  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | |
| - | | |
|  | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | |
| - | | |
|  | | |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi | Alexander Moroz |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** | /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 05.02.2026 | |