PROJEKTIJUHI CV

Eesnimi: **Vadim**

Perekonnanimi: **Tsõro**

Sünniaeg: **07.12.1986**

Kutsetunnistus: **187274**

Kutsenimetus: **Diplomeeritud teedeinsener, tase 7**

Ametiala: **Ehitustegevuse juhtimine**

1. Haridus:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Haridusasutuse nimetus | Eriala | Haridustase[[1]](#footnote-1) | Õppimise aeg (alates – kuni) *(aasta)* – *(aasta)* |
| TTÜ | Teedeehitus | Akadeemiline kõrgharidus  | 2011 – 2015  |
| TTÜ Virumaa Kolledž | Ehitustehnika | Rakenduslik kõrgharidus | 2006 – 2010 |

1. Töökogemus teede (teeseaduse § 4 või ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehituse valdkonnas:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ettevõtja/organisatsioon | Ametinimetus | Tööülesannete kirjeldus | Töötamise aeg (alates – kuni) *(kuu/aasta)* – *(kuu/aasta)* |
| ALTOS TEED OÜ | Projektijuht | Teedeehitus-ja remonditööde organiseerimine, juhtimine ja koordineerimine. Dokumentatsiooni pidamine. Ehitusobjektide eelarvetest, tähtaegadest, ja ohutusnõuetest kinnipidamine. Ajagraafikute koostamine. Suhtlemine alltöövõtjatega. | Alates 08.2018 praeguse ajani |
| N&V OÜ | Projektijuht | Teedeehitus-ja remonditööde organiseerimine, juhtimine ja koordineerimine. Dokumentatsiooni pidamine. Ehitusobjektide eelarvetest, tähtaegadest, ja ohutusnõuetest kinnipidamine. Ajagraafikute koostamine. Suhtlemine alltöövõtjatega. Teede hooldustööde juhtimine ja korraldamine talvisel perioodil. | 02.2015 – 08.2018 |
| Nordecon AS | Töödejuhataja/meister | Teedeehitus-ja remonditööde juhtimine ja koordineerimine objektidel, igapäevase täitedokumentatsiooni koostamine, suhtlemine alltöövõtjatega jne. | 03.2013 – 10.2014 |

Töökogemus teede (teeseaduse § 4 või ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehituse- või remondi valdkonnas kokku 7 aastat[[2]](#footnote-2).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Projekti nimetus, tellija ja tellija esindaja nimi ning kontaktandmed, riigihanke viitenumber (selle olemasolu korral)** | **Projekti iseloomustavad põhinäitajad** | **Projektis osalemise aeg (alates – kuni) *(kuu/aasta)* – *(kuu/aasta*** | **Tööülesannete kirjeldus projektijuhina või objektijuhina**  |
| Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 182,003-182,499 lõigu teekatte taastusremont, RH viitenumber 244390Tellija esindaja: Celine Aros | Asfaltkatte sõiduteel ja ringristmikul tasandusfreesimine, asfaltkatte ehitus, liikluskorraldusvahendite paigaldamine, peenarde ehitus. AKÖL >6000 a/ööp | 05.2022- 06.2022 | Projektijuht |
| Riigitee nr 11340 Tallinn-Saku km 9,356-11,057, nr 1117 km 0,475-0,81 ja km 1,465-1,81 taastusremont, RH viitenumber 232508Tellija esindaja: Andro Mikkor | Sõidutee asfaltkatte tasandusfreesimine ja asfaltkatte ehitus, defektsete kohtade parandamine, ringristmiku ümberehitus. AKÖL >7000 a/ööp | 06.2021 – 07.2021 | Projektijuht |
| Riigitee 5 Pärnu-Rakvere-Sõmeru km 182,5-183,6 teekatte taastusremont, RH viitenumber 218891Tellija esindaja: Erkki Mikenberg | Asfaltkatte sõiduteel ja viaduktil tasandusfreesimine,defektsete kohtade asfalteerimine, asfaldivõrgu paigaldus ja asfalteerimine. AKÖL >7000 a/ööp | 07.2020 – 08.2020 | Projektijuht |
| Riigitee nr 11250 Viimsi.Randvere km 0,018-0,165 Viimsi ringristmiku taastusremont, RH viitenumber 219742Tellija Esindaja: Kadi Tuum | Ringristmiku asfaltkatte tasandusfreesimine, defektsete kohtade parandamine ja asfalteerimine, liikluskorraldusvahendite vahetamine/paigaldamine. AKÖL> 19000 a/ööp | 06.2020 | Projektijuht |
| Nooruse tänava rekonstrueerimine. RH viitenumber 222989Tellija esindaja: Valdo Liiv | Dreenkihi ehitus >13000m2, killustikaluse ehitus >12000m2, turba- savi- ja sobimatu pinnase kaeve >15000m3, muldkeha ehitus kihipaksusega kuni 2 meetrit. Torustike kogupikkus >3000jm. Kaevude kogus >130tk, süvendite sügavused >4mTööde maksumus 1 212 319, 53 EUR+ km | 09.2020 – 07.2021 | Objektijuht |
| Riigitee nr 11390 Tallinn-Rannamõisa-Kloogaranna km 20,70-21,35 liiklusohtlike kohtade likvideerimine, RH viitenumber 223890tellija esindaja: Reio Mändla | Asfaltkatte tasandusfreesimine ja asfalteerimine, uute bussipeatuste (laienduste) rajamine, sõiduteel osaliselt dreenkihi ja killustikaluse väljavahetamine, uue ristmiku ja uute kõnniteede ehitus, tänavavalgustuse ehitus. AKÖL >3000 a/ööp |  | Projektijuht |
| Harju ja Rapla maakondade külmakahjustuste remonttööd 2019Tellija: Maanteeamet.Tellija esindaja: Martti Lilleste martti.lilleste@mnt.eeRH viitenumber 211462 | Sobimatu pinnase kaevandamine: ca. 2000m3Killustikaluse ehitus (graniitkillustik 32/63 + 8/16): ca. 5200m2Asfaltkatte ülemine kiht AC16surf 9000m2 ja alimine kiht AC32 base 6800m2 **260 000,00 eur** | 10.2019 – 12.2019 | Projektijuht |
| Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi lõigus km 17,6-21,0 keskpiirde ehitusTellija: Maanteeamet.Tellija esindaja: Kristjan Moisto kristjan.moisto@mnt.eeRH viitenumber 211129 | Kasvupinnase ja sobimatu pinnase eemaldamine: ca. 1500m3Muldkeha ehitus: ca.2800m3Killustikaluse ehitus: ca. 3200m2Asfaltkatte kokku base+surf: ca.5600m2**Liikluskorraldus:**Kattemärgistuse eemaldamine: ca. 900m2Uus teekatte märgistus (valuplastik): ca.1500m2Põrkepiirde paigaldus (karppiire): 3150jmLiiklusmärkide paigaldus: 66tkSõidutee telje põristi:6508jm**430 000,00 eur** | 09.2019 – 12.2019 | Projektijuht |
| Tugimaantee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 22,640 – 23,055 (Koeru ringristmik - Jaani tee ristmik) jalgtee ehitamine.Tellija: Maanteeamet.Tellija esindaja: Erkki Mikenberg. erkki.mikenberg@mnt.eeRH viitenumber 206438 | Kasvupinnase ja sobimatu pinnase eemaldamine: ca. 500m3Muldkeha ehitus: ca.500m3Dreenkihi ehitus: 1000m2Killustikaluse ehitus kokku: 1300m2Asfaltkatte kokku: ca.1600m2Tööde maksumus:**112 000,00 eur** | 06.2019 – 08.2019 | Projektijuht |
| Tugimaantee 39 Tartu-Jõgeva-Aravete km 91,303-96,004 teekatte taastusremont.Tellija: Maanteeamet.Tellija esindaja: Erkki Mikenberg. erkki.mikenberg@mnt.eeRH viitenumber 203653 | Asfaltkatte tasandusfreesimine: 43600m2Asfaltkatte ülakiht kokku: 44000m2Teekatte märgistus kokku ca. 1500m2Tööde maksumus:**634 500,00 eur** | 05.2019 – 08.2019 | Projektijuht |
| Järva vald Järva- Jaani alevi ja Karinu küla vahelise jalgratta- ja jalgtee ehitus.Tellija: Järva vallavalitsusTellija Esindaja: Helle Salum. Helle.salum@jarva.ee RH viitenumber 204971  | Kasvupinnase ja sobimatu pinnase eemaldamine: ca. 15000m3Muldkeha ehitus: ca.13000m3Dreenkihi ehitus: 22000m2Killustikaluse ehitus: 17000m2Asfaltkatte: 11000m2Haljastus: 15000 m2Tööde maksumus:**621 000,00** **eur** | 04.2019 – 08.2019 | Projektijuht |
| Riigiteede nr 11174 Paldiski-Padise km 0-0,964 remont ja nr 8 Tallinn-Paldiski km 46,9-47,167 remont ning teeületuskoha ehitus.Tellija: Maanteeamet.Tellija esindaja: Allan Toim. allan.toim@mnt.eeRH viitenumber 198004 | T11174: AC 16 surf kiht koos kruntimisega h=4cm S=8515 m2AC 12 bin tasanduskiht S=836 tKatte defektsete kohtade asfalteerimine AC 16 bin kiht, h=5 cm S=1000 m2T8:Katte freesimine kokku S=2500 m2Killustikaluse ehitus kokku S=1000m2AC 16 Surf h = 5 cm S=2500m2AC 32 base h=7cm S=800m2Tööde maksumus: **296 969,00 eur** | 08.2018-10.2018 | Projektijuht |
| Riigimaantee 13102 Ahtme - Rausvere km 4,6-7,2 rekonstrueerimine ja tugimaantee 93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku km 7,994-8,991 Kohtla-Järve-Järve taastusremontTellija: Maanteeamet.Tellija esindaja: Erkki Mikenberg. erkki.mikenberg@mnt.eeRH viitenumber 181376 | Ahtme- Rausvere km 4,6-7,2. Töö järjekord ja mahud: Katte süvafreesimine S =18000 m2; mullatööd: ehituseks sobimatu pinnase kaevandamine V=4307 m3; muldkeha ehitamine V=1283 m3; dreenkihi ehitamine S=2848 m2 h=20 cm. Killustikaluste ehitamine S=25311m2; Kompleksstabeliseerimine KS 32 S=23997 m2; kahekihilise asfaltbetoonkatte paigaldamine S=20864 m2; Tugimaantee 93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku km 7,994-8,991:Tehiskivist sillutuskate S=1000 m2. Betoonäärekivid L= 1000 jm; ühekihilise asfaltbetoonkatte AC 16 surf paigaldamine S=20000 m2.Tööde maksumus - **917 461,58 EUR**  | 05.2017 – 11.2017 | Objektijuht |
| Tugimaantee 93 Kohtla-Järve – Kukruse – Tammiku km 14,38-18,96 Edise – Tammiku teelõigu ehitustööd.Tellija: Maanteeamet.Tellija esindaja: Erkki Mikenberg. erkki.mikenberg@mnt.ee Riigihanke viitenumber: 170550  | Põhitee katend:AC 16 surf h=4 cm S=37299 m²; AC 20 base h=5 cm S= 37846 m²; KS 32 S=42495 m²; Killustikalus S=45188 m². Tööde maksumus - **951 416,18 EUR** | 04.2016 – 10.2016 | Objektijuht |
| Riigimaantee 13102 Ahtme - Rausvere km 4,6-7,2 rekonstrueerimine ja tugimaantee 93 Kohtla-Järve - Kukruse - Tammiku km 7,994-8,991 Kohtla-Järve-Järve taastusremont.Tellija: Maanteeamet.Tellija esindaja: Erkki Mikenberg. erkki.mikenberg@mnt.eeRiigihanke viitenumber: 181376 | **Riigimaantee 13102** Põhitee katend:AC 16 surf h=4cm S=20784 m²; AC 20 base h=5cm S= 20864 m²; KS 32 h=14cm S=23997 m²; killustikalus h=15cm S=10041 m²; killustikalus h=12cm S=25311 m². **Riigitee 93**Põhitee katend:AC 16 surf h=5cm S=18872 m²; AC 8 surf tasanduskiht 660t; betoonäärekivid 680 jm; Tehiskivist sillutuskate S=884 m². Tööde kogumaksumus – **917 461,58 EUR**  | 05.2017-12.2017 | Objektijuht |

Kuupäev: 12.03.2025

Allkiri: *digitaalne*

1. Märkida: rakenduslik kõrgharidus või akadeemiline kõrgharidus teede ehituse- või ehituse erialal. [↑](#footnote-ref-1)
2. Töökogemus teede (teeseaduse § 4 või ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) ehituse valdkonnas peab olema vähemalt 5 aastat. [↑](#footnote-ref-2)