28.03.2024

Riigimetsa Majandamise Keskus

Sagadi küla, Haljala vald, 45403 Lääne-Viru maakond  
rmk@rmk.ee  
tel 676 7500

Koopia: toomas.kivisto@rmk.ee

**Kaaskiri**

Koostame Põllumajandus- ja Toiduameti tellimusel uuendusprojekti "Koriste oja pk 4,20 – 7,96 uuendamine 2023", töö nr 2023064. Uuendustööd toimuvad riigi poolt korras hoitaval ühiseesvoolul Koriste oja (VEE1015100; MPS kood/ehitise kood 3101510020000/001) lõigul pk 4,20 – 7,96.

Koriste oja uuendatav lõik (pk 4,20-7,96) asub Valga maakonnas Tõrva vallas Karjatnurme külas.

Uuendamise käigus planeeritakse projektalal teha alljärgnevaid töid:

* voolutakistuste, koprapaisude ja lamapuidu eemaldamine voolusängist;
* voolusängist ja kallastelt vastavalt projektis näidatud trassi mõõtudele puittaimestiku eemaldamine ning rohttaimestiku niitmine;
* voolusängi kuju taastamine (setete eemaldamine);
* olemasolevate drenaažisuudmete uuendamine või hooldamine;
* kahe settepesa rajamine;
* olemasoleva truubi T1 settest puhastamine;
* uuendustöid ei ole ette nähtud lõigul PK 6+54 kuni PK 6+85.

Koriste ojaga piirnevatel, Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvatel, maaüksustel on planeeritud alljärgnevad tegevused:

1. Taagepera mk 74 (20301:001:0082), Taagepera mk 92 (82401:001:0876) ja Taagepera mk 128 (20301:001:0165) – Setete, voolutakistuste, roht- ja puittaimestiku eemaldamine voolusängist. Eemaldatud sete paigaldatakse vasakkaldale. Eemaldatud sete paigaldatakse eesvoolu kaldale settevallina viisil, mis välistab sette tagasivalgumise eesvoolu. Koriste ojja suubuvate kraavide, nõvade ja sissevoolude suubumiskohtade uuendamine (ei uuendata sissevoole SV-4 ja SV-5). Kraavile E-20 settepesa rajamine. Drenaažisuudmete S6 ja S7 uuendamine. Koprapaisude likvideerimine. Puittaimestiku eemaldamine (trassi laiused näidatud projektplaanil). Oja paremkalda nõlvalt eemaldatakse puud, mis on surnud või suremas ning puud, mis on voolusängi poole kaldu (ca 60° või rohkem).

Palume tutvuda uuendusprojektis kavandatud tegevustega Riigimetsa Majandamise Keskusele kuuluvatel maaüksustel ja esitada omapoolsed seisukohad/nõusolek projektlahenduse kohta. Kaaskirjale on lisatud projektplaan, millel on Riigimetsa Majandamise Keskuse maaüksused tähistatud kollase värviga.

Lisad:

Lisa 1. Koriste oja pk 4,20 – 7,96 uuendamine. Projektplaan.pdf

Lugupidamisega

Risto Tihane

Projekteerija

Tel. 7303735

risto@ibun.ee