|  |
| --- |
| KOOSKÕLASTATUD |
| Terviseameti Ida regionaalosakond |
|  |
|  **Joogivee kontrolli kava aastateks 2024–2030** |
| [Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“](https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiaKehtiv) |
| **Joogivee käitleja, registrikood:**  | AS Toila Sanatoorium, registrikood 10338119 |
| **Joogivee käitleja kontaktandmed:** | Ida-Viru maakond, Toila vald, Toila alevik, Ranna tn 12, 41702info@toilaspa.ee, +372 334 2902 |
| **Ühisveevärk, asukoht:** | **Toila Sanatooriumi veevärk**Ranna tn 12, Toila alevik, Toila vald, Ida-Viru maakond |
| **Joogiveeallikas:** | Toila Sanatooriumi puurkaev kat nr 2432 (V2gd) |
| **Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus:**  | 370 m3 |
| **Tarbijate arv:**  | Püsitarbijaid 26, ajutised tarbijad 500 |
|  |
| **TAVAKONTROLL** Määrus nr 61 § 10 lg 3 |
| **Proovivõtukoht:** | Toila Sanatooriumi köök |
| **Proovivõtu sagedus:** | **neli korda aastas** |
|   | **Proovivõtu aeg** |   |
| **Näitajad** | **Märts** | **Juuni** | **August** | **November** | **Kokku proove 6 a. jooksul** |
| 1 | *Escherichia coli* | X | X | X | X | 24 |
| 2 | Soole enterokokid | X | X | X | X | 24 |
| 3 | Värvus | X | X | X | X | 24 |
| 4 | Elektrijuhtivus | X | X | X | X | 24 |
| 5 | pH | X | X | X | X | 24 |
| 6 | Lõhn | X | X | X | X | 24 |
| 7 | Maitse | X | X | X | X | 24 |
| 8 | Hägusus | X | X | X | X | 24 |
| 9 | *Coli*-laadsed bakterid | X | X | X | X | 24 |
| 10 | Kolooniate arv 22°C | X | X | X | X | 24 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **SÜVAKONTROLL** Määrus nr 61 § 4 – § 7 |
| **Proovivõtukoht:** | Toila Sanatooriumi köök |
| **Proovivõtu sagedus:** | **üks kord aastas** |
| **Näitajad** | **Proovivõtu aeg** | **Kokku proove 6 a. jooksul** |
| 11 | Ammoonium | november | 6 |
| 12 | Kloriid | november | 6 |
| 13 | Mangaan | november | 6 |
| 14 | Oksüdeeritavus | november | 6 |
| 15 | Raud | november | 6 |
| 16 | Sulfaat  | november | 6 |
| 17 | Fluoriid | november | 6 |
| 18 | Nitraat | november | 6 |
| 19 | Nitrit | november | 6 |
| 20 | Alumiinium | november | 6 |
| 21 | Naatrium | november | 6 |
| 22 | Boor | november | 6 |
| 23 | Tsüaniid | november | 6 |
| 24 | Antimon | november | 6 |
| 25 | Arseen | november | 6 |
| 26 | Elavhõbe | november | 6 |
| 27 | Kaadmium | november | 6 |
| 28 | Kroom | november | 6 |
| 29 | Nikkel | november | 6 |
| 30 | Seleen | november | 6 |
| 31 | Plii | november | 6 |
| 32 | Vask | november | 6 |
| 33 | Benseen | november | 6 |
| 34 | 1,2-dikloroetaan | november | 6 |
| 35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | november | 6 |
| 36 | Trihalometaanide summa | november | 6 |
| 37 | Benso(a)büreen | november | 6 |
| 38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | november | 6 |
| 39 | Pestitsiidid | november | 6 |
| 40 | Pestitsiidide summa | november | 6 |
| 41 | Radioloogilised näitajad: indikatiivdoos | 2033 | Üks kord 10 a. jooksul |
| **Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:** |
| 1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
 |
| 1. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
 |
| 1. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).
 |
|  |
| Vastutav isik: Jekaterina Jegorova |
| (allkirjastatud digitaalselt) |