Raba Projekt OÜ

Mäepealse tn 14-5, Tallinn,

Harjumaa 12618 Meie 02.06.25 nr. **20250602**

**Tehnilised tingimused Nr. 20250602**

Aadressil Heli tn 10 paikneb Riigi Infosüsteemi Ameti valguskaabel tähisega **VF-148-019-01,** mis läbib hoonet ja jõuab lõppasukohani Heli tn 6. Sellest viimane lõik Heli tn 10 ja Heli tn 6 vahel onõhukaabliga *ADSS 12f*, mis tuleb lõpliku ümberlülituse järel demonteerida.

Asendada mõlemad eelmainitud kaablid ühe terviklahendusega kasutades kaablikaitsetoru *MD 4x12/10,* mikrokaablit *2x12 FZOMU-SD Micro G657.A1* alates sidekaevust k4966 kuni Heli tn 6 planeeritava mikrotoru sisendini kus asub olemasolev HTSC kaablijätk (ripplae kohal sisendi lähedal). Viia kaabel olemasolevasse (HTSC) jätku sisse ja teostada 12 keevitust. Sidekaevus k4966 paigaldada jätk *Hexatronic SLIM SHDC-AB* ja teostada 12 keevitust; *varustada jätk läbiviikudega 3x* (4X7).

Vana sidelahendus peab jääma toimima uue lahenduse valmimiseni.

Ümberlülitus tuleb RIA-ga kokku leppida 2 nädalat enne tööde teostust aadressil [kaabel@ria.ee](mailto:kaabel@ria.ee) ja [tauri.piir@ria.ee](mailto:tauri.piir@ria.ee)

Kaabli ümberlülitusega võib tegeleda ainult RIA poolt aktsepteeritud töövõtja. Kaabli demonteerimist saab teha vabalt valitud ajal.

RIA-le ja Teliale tuleb esitada teostusdokumentatsioon.

Pildid kaevust kus on näha kaablivaru markeering ja kinnitus.

Teostusdokumentatsioon laadida Teliasse ja saata aadressile [tauri.piir@ria.ee.](mailto:tauri.piir@ria.ee.)

# Lugupidamisega

*(digiallkiri)*

Tauri Piir

Riigivõrgu osakond

Riigi Infosüsteemi Amet

tauri.piir@ria.ee

Tel: +372 55605877