KOOSKÕLASTATUD

Terviseameti Ida regionaalosakond

**Joogivee kontrolli kava aastateks 2025–2030**

[Sotsiaalministri 24. septembri 2019.a. määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded1“](https://www.riigiteataja.ee/akt/126092019002?leiaKehtiv)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Joogivee käitleja, registrikood:** | | AS Sillamäe-Veevärk, registrikood 10339515 |
| **Joogivee käitleja kontaktandmed:** | | Ida-Viru maakond, Sillamäe linn, Ranna tn 5, 40231, v.rodkin@silveevark.ee, +372 3971522 |
| **Ühisveevärk, asukoht:** | | **Sillamäe linna veevärk**  Ida-Viru maakond, Sillamäe linn |
| **Joogiveeallikas:** | | Sillamäe Keskpumbajaama puurkaevud kat nr 2205, 2208, 2206, 2200, 2209, 2198 (reservis), 2207 (reservis).  Sillamäe Mikrorajooni pumbajaama puurkaevud nr 2202, 2212, 2210, 2217, 2966.  Eraldi pumbajaama puurkaev nr 2196 |
| **Ühe ööpäeva jooksul käideldava vee kogus:** | | 1800 m3/ööpäevas |
| **Püsitarbijate arv:** | | 12021 in |
| **TAVAKONTROLL** Määrus nr 61 § 10 lg 3  4 korda aastas (veebruar, mai, august, november) | | |
| **Proovivõtukohad:** | | Sillamäe Vanalinna kooli köök, Hariduse tn 6  Sillamäe Vanalinna kooli köök, Geoloogia tn 13  V.Majakovski tn 17, korteri kraan  Kesk tn 1, korteri kraan |
|  | | **Proovivõtu aeg** |
| **Näitajad** | | **2025-2030** |
| 1 | *Escherichia coli* | 1 |
| 2 | Soole enterokokid | 1 |
| 3 | Värvus | 1 |
| 4 | Elektrijuhtivus | 1 |
| 5 | pH | 1 |
| 6 | Lõhn | 1 |
| 7 | Maitse | 1 |
| 8 | Hägusus | 1 |
| 9 | *Coli*-laadsed bakterid | 1 |
| 10 | Kolooniate arv 22ºC | 1 |
| 11 | Kloriid | 1 |
| **SÜVAKONTROLL** Määrus nr 61 § 4 – § 7  üks kord aastas (november) | | |
| **Proovivõtukoht:** | | Kesk tn 1, korteri kraan |
| **Näitajad** | | **Proovivõtu aeg** |
|  | | **2025-2030** |
| 12 | Ammoonium | 1 |
| 13 | Mangaan | 1 |
| 14 | Oksüdeeritavus | 1 |
| 15 | Raud | 1 |
| 16 | Sulfaat | 1 |
| 17 | Fluoriid | 1 |
| 18 | Nitraat | 1 |
| 19 | Nitrit | 1 |
| 20 | Alumiinium | 1 |
| 21 | Naatrium | 1 |
| 22 | Boor | 1 |
| 23 | Tsüaniid | 1 |
| 24 | Antimon | 1 |
| 25 | Arseen | 1 |
| 26 | Elavhõbe | 1 |
| 27 | Kaadmium | 1 |
| 28 | Kroom | 1 |
| 29 | Nikkel | 1 |
| 30 | Seleen | 1 |
| 31 | Plii | 1 |
| 32 | Vask | 1 |
| 33 | Benseen | 1 |
| 34 | 1,2-dikloroetaan | 1 |
| 35 | Tetrakloroeteen ja trikloroeteen | 1 |
| 36 | Trihalometaanide summa | 1 |
| 37 | Benso(a)püreen | 1 |
| 38 | PAH (polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud) | 1 |
| 39 | Pestitsiidid | 1 |
| 40 | Pestitsiidide summa | 1 |
| 41 | Radioloogilised näitajad: efektiivdoos | 2026 |

**Olen käitlejana teadlik, et kui joogivesi ei vasta sotsiaalministri 24.09.2019 määruse nr 61 nõuetele, olen kohustatud:**

1. esitama analüüsitulemuste protokollid järelevalveametnikule kättesaamise järgselt võimalikult koheselt;
2. uurima vee kvaliteedi mittevastavuse põhjusi;
3. rakendama vajalikud meetmed ja teavitama sellest tarbijat ning käitlemise asukohajärgset järelevalveasutust (Terviseameti Ida regionaalosakond).

Vastutav isik: Viktor Rodkin, juhatuse liige

(allkirjastatud digitaalselt)