PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Türisalu ja Kallavere kihistu uuringuruumides Virumaal |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba 333711 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | | **GA007 (Saka puurauk)** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | | Ida-Viru maakond, Toila vald, Saka küla, Kohtla metskond 231, 32001:001:0259 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | | x | 6592539,91 | | | | | | | | | |
| y | 684549,75 | | | | | | | | | |
| z | 53,30 | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *26.07.2020* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | | *29.07.2020* | | |
| Puuragregaat | | | | *MI8* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | | *30,7* | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | | | Diam. (mm) | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine | |
| *123* | | *0* | | | *1,5* | *139,7* | *127,1* | | *0* | *1,5* |
| *123* | | *1,5* | | | *30,7* |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  |  |  | |  |  |
|  | |  | | |  |  |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | | *3,94* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | | *90°* | | | | | Plaanitud suund | | | | — | |
| Teostatud uuringud | | | | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *30,7* | *24,1* | *killustik* | | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *24,1* | *19,8* | *savigraanulid* | |
| *19,8* | *0,0* | *killustik* | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastaud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *29.07.2020* | |
| Märkused | | | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | *12.08.2020* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Alar Süda |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Ida-Virumaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |