**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | | | |
| Registrikood | | | 70001490 | | |
| Juriidiline aadress | | | Tallinn 11413, Valge 4 | | |
|  | | |  | | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | | Enersense AS | | |
| Registri- või isikukood | | | 11445550 | | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | | Lõõtsa 12, 11415 Tallinn, Harju maakond | | |
| Kontaktaadress | | | Tolli tn 27, 93813, Kuressaare, Saare maakond | | |
| Telefon | | | 5660 8103 | | |
| E-post | | | taavi.tuuling@enersense.com | | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | | | **Dokumendi nr.** |
|  | | LC0269 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee Mehama küla Saaremaa vald Saare maakond | | | | LC0269 |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | | | |
| Maakond, vald, küla: Saare maakond, Saaremaa vald, Väike-Rahula küla | | | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: 10; 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee, 100,6 km | | | | | | |
| Ristumised riigiteega nr       km      , | | | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 100,6 km , 100,59-100,61 | | | | | | |
| Riigitee nr 10, kaitsevööndis km 100,59 – 100,61, | | | | | | |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** | | | | | | |
| Elektriliitumine Raba teeilmajaamale. 0,4 kV maakaabli ja liitumiskilbi paigaldamine teemaale, kilbi asukoht vastavalt liituja soovitud asukohale (XY: 6488417.22, 438381.26). Orienteeruvalt 2024 1. pool | | | | | | |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** | | | | | | |
| Teeilmajaama tarbeks elektrivõrguga liitumine | | | | | | |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** | | | | | | |
| 26.11.2023 jõustus kliimaministri uus tee projekteerimise normide määrus ([https://www.riigiteataja.ee/akt/122112023009](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2F122112023009&data=05%7C02%7Ctaavi.tuuling%40enersense.com%7Cc670a739abe541cfb8b008dc295fe89b%7C76053830efd94b518cfaac2415304172%7C0%7C0%7C638430739117416422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jesJwFxNPVCbjj2AaU3HbBqSXvYW%2BAI4trFrkNeTqSE%3D&reserved=0)). Transpordiamet vajas veidi aega, et kujundada oma seisukoht ja praktika selle määruse rakendamiseks elektriliitumiste rajamisel.  Vastavalt määruse Lisas 1 olevale tabelile 10 peab 1+1 ristlõikega ja projektkiirusel 90 km/h olema teel tagatud külgnev vaba ruum vähemalt 9,0 m. Selle tõttu palun Teil antud elektriliitumine nihutada järgnevasse asukohta XY: 6488417.22, 438381.26 (ca 11 m äärejoonest). Kui selles kohas on liiga palju kõrghaljastust siis võite liitumisega teele lähemale tulla aga mitte lähemale kui XY: 6488415.69, 438381.37 (ca 9,55 m äärejoonest). | | | | | | |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| Taotleja | | | Ees- ja perekonnanimi | | Taavi Tuuling | |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | | | **Allkiri** | | /digitaalselt/ | |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | | | 20.03.2024 | | | |