**Hooldus - ja remonttööd liigvee ärajuhtimine vanade kuivenduskraavide puhastus**

**Gaasitorustiku kaitsevööndis**

Pöördume teie poole seoses vajadusega teostada RMK kuuluvad kinnistud91501:005:0029 ,18502:005:0044 ,Kastre metskond 51,221 alal asuva gaasitorustiku hooldus- ja remonttöid. läbib Elering AS-ile kuuluv D-kategooria ülekande Gaasitorustik Isborska -Tartu, mille nominaalne läbimõõt on DN530 mm ja projekteeritud töörõhk 54 bar (siin aja edaspidi nimetatud kui Gaasitorustik).

Gaasitorustiku kaitsevööndi ulatus on 10 meetrit gaasitorustiku teljest mõlemale poole (MTM määrus nr 73, § 13).

Elering AS-il on vajalik teostada vanade kuivenduskraavide puhastust Gaasitorustiku kaitsevööndis hooldus- ja remonttöid ajavahemikul oktoober november 2025 kuni järgnevatel kinnistutel:

1,Kastre metskond 51 91:005:0029.

2.Kastre metskond 18502:005:044

Juhime tähelepanu, et Gaasitorustik võib olla potentsiaalne ohu allikas kui Gaasitorustiku hooldus- ja remonttööd ei ole piisavad. Lisaks on Gaasitorustiku näol tegemist väga olulise energiataristu osaga, millest sõltub Eesti ja Eesti naaberriikide energia varustuskindlus.

Elering AS-i 2026. aasta Gaasitorustiku hoooldus- ja remondikav paikneva Gaasitorustiku kaitsevööndis alljärgnevad hooldus-remonttööd:

2.1 Gaasitoru kaitseisolatsiooni vahetusalas on Gaasitorustiku kaitsevöönd väga märg ala ja gaasitoru paigaldussügavus väga madal.

Kaitseisolatsiooni vahetustööd teostavad inimesed lahtises kaevikus käsitsi tööna.

Selleks, et remonttöid kvaliteetselt ja ohutult teostata on vajaliks Gaasitorustiku kaitsevööndisse puhastada olemas olevad kuivenduskraav kaitsevööndi äärde ca .Väljakaevatud pinnas planeeritakse Gaasitorustiku kaitseks torustiku kohale.

Lisa 1

Tööde läbiviimise aeg: aprill 2026 -juuni 2026.

2.2 Kogu kinnistu Kstre metskond 1 ulatuses Gaasitorustiku kaitsevööndi pinnase planeerimistööd.

2.3 Olemasolevate kuivenduskraavide/truupide korrastamine.

Tööde läbiviimise aeg: veebruar 2026a.

Gaasitorustiku kasutuskindluse ja ohutuse tagamiseks on hädavajalik teostada kõik ülal pool loetletud tööd.

Hooldus- ja remonttöid Gaasitorustiku kaitsevööndis teostavad Elering AS lepingupartnerid. Hooldustööde teostaja on kohustatud enne tööde algust teavitama:

* Keskkonnaametit,
* RMK-d.

Hooldustööde teostaja esitab tööde lõpetamise akti maaomanikule allkirjastamiseks**.**

Palume kooskõlastada hooldus-remontööde läbiviimine Gaasitorustiku kaitsevööndis eel nimetatud kinnistutel.

Lugupidamisega

( allkirjastatud digitaalselt)

Arvi Eevaste

Gaasi torustike hooldusjuht.

Click here to enter text.

Lisad: Lisa 1 Joonis