Tariston AS

Toompuiestee 35

10149 Tallinn *kuupäev, kirja nr*

TÕEND

Transpordiamet (registrikood 70001490) tellijana kinnitab, et AS Tariston (registrikood 10887843, aadress: Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, e-post: tariston@tariston.ee) on teostanud alljärgneva riigihanke:

Riigihanke nimetus: **Riigitee 25 Mäeküla–Koeru–Kapu km 21,25-25,30 Koeru-Kapu lõigu rekonstrueerimine BIM**

Riigihanke viitenumber: 264014

Objekti asukoht: Järva maakond

Teenuse osutamise periood: 08.09.2023 – 30.09.2024

Töölepingu kogumaksumus: 3 199 322,75 eurot ilma km-ta

Lepingu number, sõlmimise kuupäev: 3.2-3/23/1338-1, 03.07.2023

Lepingu tüüp: tee-ehituse töövõtuleping

**Võtmeeksperdid projekti teostamisel:**

Töövõtja esindaja/ projektijuht: Aleksandr Lember ajavahemikul 03.07.2023 kuni 30.09.2024

Objektijuht: Marek Kelgo ajavahemikul 03.07.2023 kuni 30.09.2024

Töödejuht: Janekc Juhkason ajavahemikul 08.09.2023 kuni 30.09.2024

Töödejuht: Silver Talts ajavahemikul 08.09.2023 kuni 30.09.2024

Objektiinsener/ kvaliteedijuht: Marleen Võsa ajavahemikul 08.09.2023 kuni 30.09.2024

BIM koordinaator/ projekteerija: Marek Suviste ajavahemikul 08.09.2023 kuni 30.09.2024

**Ehitise olulised tehnilised näitajad / teostatud tööde olulised näitajad:**

Ehitati 4,05 km teed (ehitusseadustiku § 92 lg 5 mõistes) laiusega 6-8,8 m.

Asfaltbetoonkatte ülakihi maht kokku: 45 223,80 m²

Asfaltbetoonkatte ülakihi maksumus kokku: 526 044,25 eurot

Sadeveetorustiku maht 292,43 jm

Reoveetorustiku maht kokku 826,64 jm

Veetorustiku maht kokku: 805,95 jm

Tänavavalgustuse rajamine: 2 310,97 jm

Elektrikaabli paigalduse maht: 306 jm

Telekommunikatsioonisüsteemide rajamise maht: 5356,32 jm

Mullatööde maht kokku: 73 767,40 m3

Truupide ehitus (d=250-400mm): 78,30 jm

Sillutiskivide paigaldus: 1347,90 m²

Äärekivide paigaldus: 2954,80 jm

Muu hulgas teostati projekteerimist, ettevalmistus-, raadamis-, teekatte freesimis- ja stabiliseerimistöid koos aluste ehitusega, liikluskorraldus vahendite paigaldamist, teekatte markeerimist ning muid maastikukujundus- ja heakorratöid.

Käesolevaga kinnitame, et ehitustööd teostati vastavuses lepingule ja headele tavadele.

Tõend on antud hankemenetluses esitamiseks.

(allkirjastatud digitaalselt)

…………………………………………

tellija esindaja nimi ja ametinimetus