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    Forklift OÜ kinnituskiri hanke, viitenumber 314038, teleskooplaadur Dieci Agri Star 45.8 GD,  kohta


Forklift OÜ kinnitab järgmist:

1. Teleskooplaadur Dieci Agri Star 45.8 GD töökeskkonna temepreratuurivahemik on -20°C kuni +30°C.
2. Teleskooplaaduri Dieci Agri Star 45.8 GD  tõstekaugus maksimaalse hankes nõutud ( tõstevõime ) koormaga vähemalt 3000mm mõõdetuna esirataste veerepinnast kahvliraamini.
3. Teleskooplaadur Dieci Agri Star 45.8 GD  masti tüüp on teleskoop.
4. Teleskooplaadur Dieci Samson 75.10 GD masti hüdraulikasüsteemi on paigaldatud amortisaator, mis vähendab masti õõtsumist sõidu ajal.
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