**TAOTLUS**

**TEHNOVÕRGU JA/VÕI -RAJATISE PROJEKTI KOOSKÕLASTAMISEKS**

|  |  |
| --- | --- |
|  **Kellele**  | **TRANSPORDIAMET**  |
| Registrikood |  70001490 |
| Juriidiline aadress |  Tallinn 11413, Valge 4 |
|  |  |
|  **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi |  Enersense AS |
| Registri- või isikukood |  11445550 |
| Juriidiline aadress või elukoht |  Lõõtsa 12, 11415 Tallinn, Harju maakond |
| Kontaktaadress |  Tolli tn 27, 93813, Kuressaare, Saare maakond |
| Telefon |  5660 8103 |
| E-post |  taavi.tuuling@enersense.com |
| **1. Esitatavad materjalid:** |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | Dokumenti nimetus(esitatava dokumendi täpne nimetus) | **Dokumendi nr.** |
|  | LC0269 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee Mehama küla Saaremaa vald Saare maakond | LC0269 |
| **2. Objekti asukoht** ( |
| Maakond, vald, küla: Saare maakond, Saaremaa vald, Väike-Rahula küla |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: 10; 10 Risti-Virtsu-Kuivastu-Kuressaare tee, 100,6 km |
| Ristumised riigiteega nr       km      , |
| Teemaal kulgemine riigitee nr 100,6 km , 100,59-100,61 |
| Riigitee nr 10, kaitsevööndis km 100,59 – 100,61, |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Elektriliitumine Raba teeilmajaamale. 0,4 kV maakaabli ja liitumiskilbi paigaldamine teemaale, kilbi asukoht vastavalt liituja soovitud asukohale (XY: 6488417.22, 438381.26). Orienteeruvalt 2024 1. pool |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Teeilmajaama tarbeks elektrivõrguga liitumine |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
|  26.11.2023 jõustus kliimaministri uus tee projekteerimise normide määrus ([https://www.riigiteataja.ee/akt/122112023009](https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.riigiteataja.ee%2Fakt%2F122112023009&data=05%7C02%7Ctaavi.tuuling%40enersense.com%7Cc670a739abe541cfb8b008dc295fe89b%7C76053830efd94b518cfaac2415304172%7C0%7C0%7C638430739117416422%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C0%7C%7C%7C&sdata=jesJwFxNPVCbjj2AaU3HbBqSXvYW%2BAI4trFrkNeTqSE%3D&reserved=0)). Transpordiamet vajas veidi aega, et kujundada oma seisukoht ja praktika selle määruse rakendamiseks elektriliitumiste rajamisel. Vastavalt määruse Lisas 1 olevale tabelile 10 peab 1+1 ristlõikega ja projektkiirusel 90 km/h olema teel tagatud külgnev vaba ruum vähemalt 9,0 m. Selle tõttu palun Teil antud elektriliitumine nihutada järgnevasse asukohta XY: 6488417.22, 438381.26 (ca 11 m äärejoonest). Kui selles kohas on liiga palju kõrghaljastust siis võite liitumisega teele lähemale tulla aga mitte lähemale kui XY: 6488415.69, 438381.37 (ca 9,55 m äärejoonest). |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** |
|        |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi |  Taavi Tuuling |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** |  /digitaalselt/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** |  20.03.2024 |