Tehnilise vastavuse protokoll

30.11.2023

Hanke nimetus: "Välivoodite ostmine"

Hankelepingu nr.: 6.4-2.1/389ML 27.09.2023

Kogus: 9900 tükki

Mark ja mudel: Yongkang Dashing Leisure Products Factory

Tehniline kirjeldus:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jrk** | **Tehniline kirjeldus - generaator** | **Vastavus** |
| 1 | Voodi peab olema kergesti üles seatav. | Vastab |
| 2 | Voodi peab olema kaalult kerge ning selle kaal ei tohi ületada 11 kg. | Vastab |
| 3 | Voodit peab olema kerge transportida ning selleks peab voodiga kaasas olema transportimiseks vajalik sangadega kott. | Vastab |
| 4 | Voodi kangas peab olema 100% polüester. | Vastab |
| 5 | Voodi raam peab olema alumiiniumist või terasest. | Vastab |
| 6 | Voodi suurus peab olema minimaalselt: 200 x 75 x 45 cm (P x L x K). | Vastab |
| 7 | Voodi kande koormus peab olema vähemalt 120 kg. | Vastab |
| 8 | Transpordikotis oleva voodi paki suurus ei tohi ületada 105 x 25 x 15 cm mõõte. | Vastab |

Kontrolli teostas:

Mait Soolepp Olev Vaht

Allkirjastatud digitaalselt Allkirjastatud digitaalselt