

ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSKÕLASTUSTE KOONDTABEL
LC5156, Varsakabja liitumine madalpingel, Varsakabja Varsakabja Kurtna küla Saku vald Harju maakond
Kinnistute omanike kooskõlastused
	Jrk nr
	Katastriüksus
	Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed
	Kooskõlastuse kuupäev, nr
	Kooskõlastuse sisu, tingimused

	1
	71814:001:0546
Varsakabja
	Osaühing NEISER INVEST (registrikood 10641674)	
e-post: neiser@neiser.ee
mob: 5028773

Maris Orumets Barbosa
 CFO AS Neiser Group Seljaku 6, Laagri 76401 Harjumaa ESTONIA
Maris@neiser.ee  
+372 50 73 435 + 372 6518 902
	07.08.2026
	Vt KK 

	2
	71814:001:0594 
Kurtnatiigi
	Saku vald

Aigar Pruul 6712410 aigar.pruul@sakuval.ee 

	03.09.2026 nr 
7-2/59-2
	Vt KK 

Saku Vallavalitsus kooskõlastab elektriliitumise tööprojekt  
(projekti kood: LC5156) 
„Varsakabja madalpingel liitumine“, aadress: Kurtna küla, Saku vald, Harjumaa (töö nr ENS
26-086), liitumiskilbi ja tarbija madalpingekaabli trassivaliku.  
Juhime tähelepanu, et tööde teostamiseks Saku Vallavalitsusele kuuluval tee maa-alal on 
vajalik kaevetöö loa olemasolu. Enne kaevetööde algust on soovitatav tutvuda Saku valla 
kaevetööde eeskirjaga https://www.riigiteataja.ee/akt/406072018037. 

Kaeveloa taotlus tuleb 
esitada 14 päeva enne tööde algust. Mahavõetavate puude osas tuleb taotleda raieluba. 
Ehitusaegne liikluskorraldus tuleb eelnevalt kooskõlastada Saku Vallavalitsuse 
majandusteenistusega.  

	3
	71801:001:1724
Kurtna-Vilivere tee
	
	
	

	4
	71814:001:0124
Tagadi tee 8
	Kurtna Varad OÜ (registrikood 14883629)
e-post: jori@neiser.ee

Maris Orumets Barbosa 
CFO AS Neiser Group Seljaku 6, Laagri 76401 Harjumaa ESTONIA 
Maris@neiser.ee  
+372 50 73 435 + 372 6518 902
	07.08.2026
	Vt KK 

	5
	71901:001:1319
11154 Tagadi-Kurtna tee
	Transpordiamet
Annika Matson 54620384, Annika.Matson@transpordiamet.ee
	27.08.2026 nr 
7.1-2/26/13864-2
	Vt KK 

Võttes aluseks ehitusseadustiku (EhS) § 99 lg 3, kooskõlastame Enersense AS töö nr ENS-26
086 „Varsakabja madalpingel liitumine Kurtna küla, Saku vald, Harjumaa LC5156“. 
Projekti realiseerimisel tuleb arvestada järgneva informatsiooni ja nõuetega: 
1. Riigitee nr nr 11154 Tagadi-Kurtna tee teelõik km 3,029– 3,703 on pindamistööde objekt 2026. 
aastal. Tuleb arvestada, et töödele kehtib garantii 3 aastat alates tööde vastuvõtmise kuupäevast 
ning riigitee konstruktsioonide ja rajatiste kahjustamine peab olema välistatud. 
2. Tehnovõrgu omanikul tuleb sõlmida Transpordiametiga leping riigitee maaüksusele 
kasutusõiguse saamiseks. Kasutusõiguse ala kohta luua ruumikuju Maakatastri piiratud 
asjaõiguste infosüsteemi (PARI) kaudu aadressil https://pari.kataster.ee ning esitada taotluses 
ruumikuju tunnus PARI ID number koos aktiivse jagamislingiga. Taotlus tuleb esitada 
Transpordiametile aadressil (maantee@transpordiamet.ee). Lepingu taotluse vorm asub 
www.transpordiamet.ee – Teehoid ja liikluskorraldus – Tee-ehituse juhendid – Riigimaade 
kasutus – tehnovõrgud – Riigivara kasutamiseks andmise ja isikliku kasutusõiguse seadmise 
taotlus (tehnovõrgud ja rajatised). Sõlmitud leping on aluseks liiklusvälise tegevuse loa 
väljastamiseks. 
3. Enne riigitee maaüksusel ehitustööde alustamist tuleb huvitatud isikul: 
3.1. koostada liikluskorralduse projekt vastavalt liiklusseaduse § 7¹ lõike 4 alusel kehtestatud 
Majandus- ja taristuministri 13.07.2018 määrusele nr 43 Nõuded ajutisele liikluskorraldusele ning kooskõlastada see Transpordiametiga e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. 3.2. saada Transpordiametilt liiklusseaduse § 7² lg 3 kohane liiklusvälise tegevuse luba. Taotluse vorm on leitav https://www.transpordiamet.ee/taotlused-blanketid#tood-ja piirangud-ma. Vastav taotlus palume saata e-posti aadressil maantee@transpordiamet.ee. Taotlusele lisada kooskõlastuskiri ja ehitusaegse liikluskorralduse projekt. 4. Riigitee ja selle rajatiste kahjustamine on keelatud; ehitustehnikaga manööverdamine riigiteel ja riigitee mulde nõlvadel ei ole lubatud. Materjalide veod korraldada olemasolevate juurdepääsuteede kaudu. 5. Tööpäeva lõppedes ei ole lubatud jätta riigitee maaüksusele ega tee lähialale lahtiseid kaevikuid. Materjalide ladustamine sõiduteele või selle vahetusse lähedusse on keelatud. 6. Riigitee maa tuleb peale tööde lõppu korrastada. Haljastus taastada kasvupinnase ja murukülviga vastavalt „Teetööde tehniliste „Maastikukujundustööd“ kvaliteedinõuetele. kirjelduste“ peatükk nr 9 7. Tehnovõrkude ehitustööde aeg tuleb kavandada nii, et riigitee teemaa korrastamise ja nõuetekohase taastamise tööd oleks teostatavad võimalikult lühikese aja jooksul. Kui ilmastikuolud ei võimalda riigitee teemaa ja tee konstruktsioonide taastamist, tuleb projektikohaste tehnovõrkude ehitustööd riigitee piirides peatada. Katted peavad olema taastatud ja teemaa korrastatud enne tehnovõrgule kasutusloa andmist. 8. Ehitatav tehnovõrk peab vastama ehitusseadustikust tulenevatele normidele ning ei tohi ehituse ajal ega kasutusele võtu järgselt seada takistusi liiklusele, tee ja teerajatiste teehoiule (korrashoiule) või sademe- ja pinnasevete ärajuhtimisele riigitee transpordimaalt ja kaitsevööndist. 9. Tööde lõpetamisel tuleb Transpordiametile esitada digitaalsed teostusjoonised 3D kujul .pdf ja .dwg (.dgn) formaadis. 10. Kooskõlastatud projekti muutmisel riigitee piirides ja/või kaitsevööndis tuleb projektlahendus Transpordiametiga uuesti kooskõlastada. 
Kooskõlastus kehtib 2 aastat väljaandmise kuupäevast.



Kolmandate osapoolte kooskõlastused
	Jrk nr
	Kooskõlastav organisatsioon
	Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed
	Kooskõlastuse kuupäev, nr
	Kooskõlastuse sisu, tingimused

	1
	Enefit OÜ
	Evelin Viita
+372 5199 3389| evelin.viita@enefit.ee
	06.08.2026
1158
	Vt KK

KOOSKÕLASTAMISE TINGIMUSED Taotleda kaitsevööndis tegutsemise nõusolek. Selleks esitada 10 päeva enne tööde algust taotlus Eesti Energia iseteeninduse kaudu (https://www.energia.ee/et/partnerile/maaomanikule/kaitsevoondis tegutsemine). Töökohal peab olema Enefit OÜ poolt kooskõlastatud projekt. Kaablite täpne asukoht ja sügavus määrata surfimise teel, võimalusel Enefit OÜ esindaja juuresolekul. Ristumisel ja rööpkulgemisel pidada kinni normide kohastest vahekaugustest. Kaabli(te) kaitsevööndis kaevata käsitsi. 
Kooskõlastus kehtib üks aasta.

	2
	AS Saku Maja
	Kertu Nurklik
kertu.nurklik@sakumaja.ee
Üldtelefon +372 672 9180 

	17.08.2026.a nr KU0626
	Vt KK 
Käesolev AS Saku Maja kooskõlastus hõlmab endas AS Saku Maja kui Saku valla vee-ettevõtja kooskõlastust. AS Saku Maja veemajanduse tehniline projektijuht kooskõlastab Enersense AS töö nr ENS-26 086 „Varsakabja madalpinge liitumine Kurtna küla, Saku vald, Harju maakond, LC5156.“ 

Märkused:
1. Käesolev kooskõlastus kehtib 1 aasta. 
2. Enne tööde algust ja tööde lõppedes kutsuda kohale AS Saku Maja esindaja, kes kontrollib lõigul C-F paiknevate ÜVK kommunikatsioonide seisukorda.

	3
	Keskkonnaamet
	Gerda Kirs 
54270402 gerda.kirs@keskkonnaamet.ee
	02.09.2026 nr 
7-9/26/14504-2
	Vt KK 

Keskkonnaameti kooskõlastus on vajalik tulenevalt looduskaitseseaduse (LKS) § 14, kui tegevus toimub 
kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti piiranguvööndis. Veekogu kallas, 
mida kaitstakse LKS-s, ei ole kaitstav loodusobjekt LKS tähenduses. Seega puudub käesoleval juhul 
kohustus Keskkonnaameti poole pöördumiseks ning Keskkonnaametil pole ka õigust kooskõlastust 
anda. Siiski oleme materjalidega tutvunud ning anname arvamuse tulenevalt LKS-st ja veeseadusest. 
 
Maakaabel ristub Võiba ojaga (VEE1097900) kinnisel meetodil. Lisaks jäävad töödeala piirkonda 
Kurtna tiigid (VEE2006360). Seetõttu jääb projekteeritud maakaabel nii kalda veekaitsevööndisse, 
ehituskeeluvööndisse kui piiranguvööndisse. Kalda ehituskeeluvööndis on uute rajatiste ehitamine 
keelatud1, välja arvatud sama paragrahvi lõigetes 4-6 toodud erisuste korral. LKS § 38 lg 4 p 8 sätestab, 
et ehituskeeld ei laiene vee- või maakaabelliinile, mistõttu käesoleval juhul ei ole ehitustegevus 
vastuolus LKS 6. peatükiga. 
 
Veekaitsevööndis on keelatud pinnase kahjustamine ja muu tegevus, mis põhjustab veekogu kalda 
erosiooni või hajuheidet2. Veekaitsevööndites on üldjuhul puu- ja põõsarinde raie keelatud, selleks on 
vajalik eelnevalt küsida Keskkonnaameti nõusolek3. Veekaitsevööndis on keelatud ehitamine, välja 
arvatud juhul, kui see on kooskõlas veeseaduse § 118 lg-s 1 nimetatud eesmärgiga ning LKS-s sätestatud 
ranna- ja kaldakaitse eesmärkidega, milleks on kaldal asuvate looduskoosluste säilitamine, 
inimtegevusest lähtuva kahjuliku mõju piiramine, kalda eripära arvestava asustuse suunamine ning seal 
vaba liikumise ja juurdepääsu tagamine. Vee- ja pinnasereostuse vältimiseks palume mitte sõita 
veekogudest masinatega läbi, töid tuleb teostada tehniliselt korras seadmete ja masinatega ning 
tankida tuleb kütust väljaspool veekaitsevööndit.





Kinnistute omanike teavitused
	Jrk nr
	Katastriüksus
	Teavitatava nimi, kontaktandmed
	Teavituse viis, kuupäev
	Teavituse tagasiside

	1
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