

Keskkonnaagentuur

Rauno Künnapuu Teie 13.06.2025

Rauno.Kunnapuu@Envir.ee Meie 13.06.2025 8-6/25/9975-2

**Kohila silla seirepunkt**

Meetri pikkuse mõõtelati kinnitamine Kohila silla samba külge on lubatud. Enne aukude puurimist veenduda, et need ei satuks armatuuri kohale. Soovitavalt kasutada veemõõdulati kinnitamiseks keemilisi ankruid.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kalmer Helgand

sillainsener

Transpordiameti

Põhja osakonna ehituse üksus