Liikluskorraldusskeem Maarja tänava sulgemiseks

![Pilt, millel on kujutatud kaart

Kirjeldus on genereeritud automaatselt]()

Vajalikud liiklusmärgid:

„Sissesõidu keeld“ märk 331 koos lisatahvliga 50 m v 100 m – 2 tk

„Sissesõidu keeld“ märk 331 – 2tk