|  |  |
| --- | --- |
| **Peaassessor:** | Koit Uustalu |
| **Assessor(id):** | Koit Uustalu |
| **Kuupäev:** | 27.03.2024 |
| **Asutus/labor:** | Teelise 4, Tallinn |
| **Erialaselt pädev mõõtja nr:** | E124 |
| **Asutuse/labori esindaja(d):** | Siim Jaksi, Kaimar Kukk |

|  |  |
| --- | --- |
| **Hindamisliik:** | hindamine |

|  |
| --- |
| **Pädevuse hindamise kriteerium(id):** |
| MtM 13.12.2018 määrus nr. 64 "Nõuded mõõteprotseduurile ja mõõtja erialasele pädevusele ning pädevuse hindamise ja tõendamise kord" |

|  |
| --- |
| **Hindamisulatus:** |
| Tee ehitamise kvaliteedi nõuete hindamise aluseks olevad mõõtmised vastaval majandus- ja taristuministri määrusele “Tee ehitamise kvaliteedi nõuded” taotletud ulatuses |

|  |  |
| --- | --- |
| **Leitud mittevastavused (kogus):** | 1 |

|  |
| --- |
| **Lühikommentaarid kompetentsi ja pädevusulatuse kohta:** |
| Mõõtja kui juriidiline isik organisatsioonis on loodud MtM määruse nr. 64 nõuetele vastavad protseduurid ja dokumentatsioon, mida mõõtmiste läbiviimisel järgitakse. Dokumentatsioon on üldiselt ajakohane. Tehniline kompetents piisav taotletud mõõtmiste läbiviimiseks. Olemas pikaaegne ja kogemustega kompetentne personal. Personal vajab koolitust mõõtmiste olemuse, mõõtetulemuste töötlemise ja mõõtemääramatuse osas. Kasutatavad metoodikad on valdkonna juhistel põhinevad, kirjeldatud mõõtemetoodikas. Kasutatavad metoodikad käsitlevad augu sügavuse, valli kõrguse, vahemaa, tee kalde jne mõõtmisi. Asutuse tegevuskoht: erinevad objektid vastavalt tööplaanile ja kaebustele. Mõõtmiste läbiviimiseks omab mõõtja vajalikke mõõtevahendeid. Mõõteseadmed on jälgitavalt kalibreeritud/taadeldud, va. 1 m joonlauad nr JL101 kuni JL104 (MV). Asutusel olemas mõõtemääramatuse hindamise protseduur. Mõõtetulemused fikseeritakse mõõteprotokollis piisavas mahus, mis sisaldab muu hulgas viidet mõõtja pädevusele. Algaandmed sisestatakse elektroonilisse protokolli. Mõõtmisega seotud dokumentatsiooni säilivusaeg määratletud. Hindamisel viidi läbi tegevusvaatlus mõõtmiste osas, mõõteprotokoll lisatud. Siseaudit läbi viidud vastavalt plaanile. Võrdlusmõõtmised teostatud 14.09.2023, tulemused positiivsed. |

|  |
| --- |
| **Hindamisrühma järeldus pädevusnõuetele vastavuse kohta ja soovitus:**[[1]](#footnote-1) |
| Peale tuvastatud mittevastavuste kõrvaldamist ja tõendusdokumentide esitamist kokkulepitud tähtajaks ning nende heakskiitmist EAK poolt vastab asutuse mõõtetegevus taotletud ulatuses pädevuskriteeriumitele.  Pärast mittevastavuste sulgemist soovitatakse tunnistada asutus pädevaks mõõtjaks taotletud ja hinnatud ulatuses. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Käesoleva kokkuvõtliku aruande lahutamatuks osaks on:** | | |
| Detailaruanne 27.03.2024 | | |
| **Hindamistulemus tugineb järgmistel hindamise käigus koostatud dokumentidel:** | | |
| Dokumendi nimi | Koostaja nimi | Kuupäev |
| Assessori aruanne | Koit Uustalu | 27.03.2024 |
| Vaatlusaruanne | Koit Uustalu | 27.03.2024 |
| Assessori aruanne | Koit Uustalu | 27.03.2024 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Allkirjastatud:** | | |
| Peaassessor: | Koit Uustalu | 27.03.2024 |
| Tutvunud  (asutuse/labori esindaja): | Siim Jaksi | 27.03.2024 |

**--------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Peaassessori soovitus pärast korrigeerivate meetmete rakendamist:** | | | |
| vali kinnitus ja soovitus. | | | |
| Peaassessor: | Koit Uustalu | Kuupäev: | Vali kuupäev. |
| Allkiri: | allkirjastatud digitaalselt | | |

1. *Mittevastavused on tuvastatud pistelise hindamise tagajärjel, mis ei välista täiendavate mittevastavuste esinemise võimalust. Mistahes viisil täiendavate mittevastavuste ilmnemisel arvestatakse neid pädevusotsuse tegemisel.* [↑](#footnote-ref-1)