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Objekt: Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala ehitus

Teema: Kasvumulla proovide katsetulemustest

Töövõtja esitab taotluse lugeda Tartu läänepoolse ümbersõidu II ehitusala objekti kasvumuld  kasvualuste rajamisel sobilikuks.

Tuginedes laborite katsetulemustele ja eksperthinnangule on analüüsitud mulla keemilised näitajad püsihaljastuse taimede kasvunõudlust arvestades head või väga head. Peamiste mineraalsete toiteelementidega varustatus on piisav ning lisaväetamist pole vaja.

Mulla proovide labori katsetulemused mõningate näitajate, pH ja süsiniku orgaaniline sisaldus, osas ei vastanud haljastusprojektis esitatud nõuetele. Kuid mullareaktsioon on neutraalne ja sobilik kõrghaljastuse noortaimedele.

Puude istutamisel ja juurdumisel on mulla keemilistest näitajatest olulisem füüsikaline seisund ja veega varustatus. Seda arvestades on mulla lõimis (kerge ja keskmine liivsavi) hea ja mulla füüsikaline seisund kõrghaljastuse rajamiseks sobilik.

Kasvumulla sobilikkust ning mulla omadusi mitte parandamise vajadust kinnitavad Põllumajandusuuringute Keskuse Agrokeemia laborijuhataja asetäitja Ülle Tali  ja Eksperthinnangu andnud sõltumatu ekspert Eesti Maaülikooli mullateaduse professor, PhD Alar Astover. 

Lisad: Katseprotokollid ja Eksperthinnang
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