PUURAUGU LÕPETAMISE JA OBJEKTI KORRASTAMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks II |
| Uuringuloa nr ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |
| --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | **EGT0016 (Kolu)**  |
| Asukoht | Järva maakond, Türi vald, Kolu küla, Türi metskond 21, KÜ 83604:001:0780 |
| Puuraugu koordinaadidja abs kõrgus (m) | x | 6519673,9 |
| y | 571779,3 |
| z | 56,0 |
| Puurtööde algus | *02.11.2021* | Puurtööde lõpp | *16.12.2021* |
| Puuragregaat | *ZBO S15* |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | 500,6 |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | sisemine |
| *144,0* | *0* | *9,2* | *139,7* | *127,1* | *0* | *9,1* |
| *123,0* | *9,2* | *368,5* | *114,3* | *101,7* | *-0,78* | *368,0* |
| *95,8* | *368,5* | *500,6* | *89,0* | *78,0* | *361,4* | *368,9* |
|  |  |  | *89,0* | *78,0* | *419,9* | *500,6* |
|  |  |  | Filter | *90,0* | *77,0* | *368,9* | *419,9* |
| Veetase maapinnast (m) | *57,5 m* |
| Puurimise meetod | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | *-85°* | Plaanitud suund | 0*°* |
| Teostatud uuringud | *veetaseme mõõtmine* |

|  |
| --- |
| Pa likvideerimine |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | Kommentaar |
|  |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Tööplatsi taastamine | *Tööplats on korrastaud.* |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | *―* |
| Märkused | *Uuringupuurauk EGT0016 on jäetud ajutiselt avatuks seiretöödeks ja seda puurtööde lõppedes ei likvideeritud.**Puurtööde lõppedes on teostatud puhastuspumpamine. Puurauk suletud lukustatava kaanega.**Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* |
| Akti koostamise kuupäev | 16.12.2021 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / puurimisjärgne korrastus: |  |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko |  |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER  |  |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |  |