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    Forklift OÜ kinnituskiri hanke, viitenumber 314038, teleskooplaadur Dieci Samson 75.10 GD,  kohta


Forklift OÜ kinnitab järgmist:

1. Teleskooplaadur Dieci Samson 75.10 GD töökeskkonna temepreratuurivahemik on -20°C kuni +30°C.
2. Teleskooplaaduri Dieci Samson 75.10 GD  tõstevõime vähemalt 2000x2000x2000 mm kast kaaluga 4000 kg. Masin on võimeline nimetatud koormat tõstma ning sellega sõitma.
3. Teleskooplaadur Dieci Samson 75.10 GD  tõstekaugus maksimaalse hankes küsitud koormaga vähemalt 2000mm mõõdetuna esirataste veerepinnast kahvliraamini.
4. Teleskooplaadur Dieci Samson 75.10 GD masti hüdraulikasüsteemi on paigaldatud amortisaator, mis vähendab masti õõtsumist sõidu ajal.
































	
FORKLIFT OÜ                Pärnu esindus                           Tartu esindus                           Tallinna esindus                       Jõhvi esindus
Kesk tee 34, Aaviku           Tel. +3725029762                       Tel. +3725221359                     Tel. +37253040810                   Tel.+37254004436
Harjumaa 75305                 Jänesselja 18, Sauga                    Ringtee 6a                                 Kesk tee 34, Aaviku                  Jordi tee 6
Reg nr. 10914764                Pärnumaa 85008                         Tartu 50105                               Harjumaa 75305                        Jõhvi 41546    
info@forklift.ee                                                                                     www.forklift.ee 
image1.png
L

FORKLIFT.EE

MEIEGA ULATAD!





