|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kellele** | **TRANSPORDIAMET** | | | |
| Registrikood | | 70001490 | |
| Juriidiline aadress | | Tallinn 11413, Valge 4 | |
|  | |  | |
| **Kellelt** | Asutuse või isiku nimi | | Elektrilevi OÜ | |
| Registri- või isikukood | | 11050857 | |
| Juriidiline aadress  või elukoht | | Veskiposti 2, 10135, Tallinn | |
| Kontaktaadress | | Veskiposti 2, 10135, Tallinn | |
| Telefon | | 5354 4098 | |
| E-post | | alexander.moroz@elektrilevi.ee | |
| **1. Esitatavad materjalid:** | | | | |
| Dokumendi liik (ehitusprojekt või selle osa, volitused jne) | | Dokumenti nimetus (esitatava dokumendi täpne nimetus) | | **Dokumendi nr.** |
| Tööprojekt | | Seletuskiri | | LC3584\_TP\_EL-3-01\_seletus |
| Tööprojekt | | Asendiplaan | | LC3584\_TP\_EL-4-01\_asend |
| Tööprojekt | | Katete taastamisplaan | | LC3584\_TP\_EL-4-02\_taastamine |
| Tööprojekt | | Ristumine R1 | | LC3584\_TP\_EL-6-01\_ristumine-R1 |
| Tööprojekt | | IKÕ ala plaan | | LC3584\_TP\_EL-4-03\_IKÕ-TRAM |
| Tööprojekt | | Saue valla projekteerimistingimused | | LC3584\_TP\_EL-9-05\_KOV-PT |
| Volitus | | Volikiri Elektrilevi esindamiseks | | Volikiri\_08.01.25\_JV-JUH-8\_3\_ID\_8025901 |
| **2. Objekti asukoht** ( | | | | |
| Maakond, vald, küla: Harju maakond, Saue vald, Hüüru küla | | | | |
| Riigitee nr, nimetus, asukoht teel [km] – vähemalt 10 m täpsusega ja/või vajadusel koordinaadid, sealhulgas: | | | | |
| Ristumised riigiteega nr 11185 km 2,06, | | | | |
| Teemaal kulgemine riigitee nr       km      -     , | | | | |
| Riigitee nr 11185 kaitsevööndis km 2,06-2,08, | | | | |

|  |
| --- |
| **3. Selgitus kavandatava tegevuse kohta, kavandatav läbiviimise aeg** |
| Klaoksemetsa kinnistu elektrivõrguga liitmiseks on kavandatud 0,4 kV kaabelliini rajamine olemasolevast jaotuskilbist, mis paikneb kinnistu Veski tee 59 läänenurgas, kuni Klaoksemetsa kinnistule planeeritud liitumiskilbini.  Kaabelliin paigaldatakse:   1. Kinnistutel Veski tee 59 ja Kivimaa piki TRAM kinnistu 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L15 piiri avatud meetodil; 2. Kinnistul 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L15 sundpuurimisega. Kinnistul 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L15 kaevetöid ei tehta.   Kinnistutel Veski tee 59 ja Kivimaa paikneb planeeritav kaabel olemasolevate kesk- ja madalpingekaablite kaitsevööndis, mis tähendab, et Elektrilevi kaablite üldine kaitsevöönd sellel kaabelliteel kinnistul 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L15 ei suurene.  Planeeritava liitumiskilbi potentsiaaliühtlustusrõngas on projekteeritud nii, et see asub väljaspool kinnistut 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L15. |
| 2025 a. lõpp – 2026 a. algus |
| **4. Põhjendus vajaduse kohta projekteerida tehnovõrk ja -rajatis riigitee maale (Asjaõigusseadus § 158 lõige 1 ja § 1581 lõige 1)** |
| Tegevus on vajalik kinnistu Klaoksemetsa (72701:002:0425) liitumiseks Elektrilevi võrguga. |
|  |
| **5.** **Eelnevalt väljastatud nõuded, kooskõlastused ja/või seisukohad Transpordiameti osakondadelt** |
| **Teie 09.10.2025**  **Meie 14.10.2025 nr 7.1-2/25/17245-1**  Ei näe vajadust riigitee teemaal, teekraavis kaevamiseks, et olevaid kaableid otsida.  Kasutage võimalust ning ristumistel olemasolevate keskpinge ja madalpinge kaablitega minge suundpuurimisel piisavas sügavuses nende alt läbi.  Kaevetöödega palume vältida riigitee alusele teemaale, tee konstruktsioonidesse (tee muldkeha, teekraavid) sisenemast.  Arvo Veltri  **Teie 30.04.2025 nr 5-6/3469**  **Meie 05.05.2025 nr 7.1-2/25/7094-2**  “Hüüru küla Klaoksemetsa kinnistu madalpinge elektrivõrguga liitumise projekti projekteerimistingimuste eelnõu kooskõlastamine märkustega” – sisu on dokumendis LC3584\_TP\_EL-9-05\_KOV-PT |
|  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **6. Põhjendus Ehitusseadustiku § 99 lõige 3 alusel kehtestatud** [**juhendist**](https://www.mnt.ee/sites/default/files/content-editors/Failid/Juhendid/projekteerimine/nouded_tehnovorkude_teemaale_kavandamisel_0.pdf) **või esitatud nõuetest kõrvale kaldumise kohta (kui esitatud lahendus ei vasta nõuetele)** | | |
| Maakaabelliini osa Kivimaa kinnistul (umbes 9 m) paikneb lähemal kui 1 m maantee kraavi servast. Liin rajatakse selles lõigus paralleelselt Elektrilevi olemasolevate kaablitega. Kui selles lõigus hoida kaablitrassi 1 m kaugusel kraavi servast, jääks uus kaabel olemasoleva kesk- ja madalpinge kaablite kaablikoridorist välja (umbes 1,6 m kaugusele neist). See suurendaks põhjendamatult koormust Kivimaa kinnistule. Elektrilevi olemasolevate kaablite tõttu tuleb kraavi ümberehituse korral need tegevused igal juhul Elektrileviga kooskõlastada. Uus kaabel paigaldatakse olemasolevatest sügavamale, mistõttu see ei tekita TRAM-ile täiendavaid probleeme. Antud kraavi lahti kaevata ei plaanita. Samuti on kaabelliini rajamine selles lõigus põhjendatud Saue Vallavalitsuse nõuetega. Projekti kooskõlastamisel nendega selgus, et paralleelselt kinnistuga 11185 Hüüru-Alliku-Saue tee L15 on kavandatud kergliiklustee ning kaabli paigaldamine kinnistu 1185 Hüüru-Alliku-Saue tee L15 piirist (ja kraavi servast nimetatud lõigul) kaugemale võib selle rajamist takistada. | | |
|  | | |
| Taotleja | Ees- ja perekonnanimi | Alexander Moroz |
| (juriidilisest isikust taotleja puhul juriidilise isiku esindaja) | **Allkiri** | /allkirjastatud digitaalselt/ |
| **Taotluse esitamise kuupäev** | 21.10.2025 | |