
PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

	Projekt
	FIONA uuringu fosforiidiproovi võtmine

	Uuringuloa nr 
ja selle valdaja
	Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/521950

	
	Eesti Geoloogiateenistus

	Töövõtja
	OÜ Inseneribüroo STEIGER



	PUURAUGU NR
	EGT0037

	Asukoht
	Lääne-Viru maakond, Rakvere vald, Andja küla, Aru-Lõuna paekarjäär; KÜ 77002:001:0037

	Puuraugu koordinaadid
ja abs kõrgus (m)
	x
	640549,47

	
	y
	6593023,35

	
	z
	44,59

	Puurtööde algus
	29.11.2024
	Puurtööde lõpp
	03.12.2024

	Puuragregaat
	Liebherr LRB355

	Puuraugu lõppsügavus (m)
	23,3

	Puurimine
	Puur. diam. (mm)
	Alates (m)
	Kuni (m)
	Manteldus
	Diam. (mm)
	Alates (m)
	Kuni (m)

	
	
	
	
	
	välimine
	sisemine
	
	

	
	1050
	0
	23,3
	
	1180
	1100
	0
	23,3

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Veetase maapinnast (m)
	0,10

	Puurimise meetod
	Kelli puurimise meetod šneki ja puurkopaga

	Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes
	90°
	Plaanitud suund
	—

	Teostatud uuringud
	




	Pa likvideerimine

	Alates (m)
	Kuni (m)
	Täitmisviis
	Kommentaar

	23,3
	19,5
	Liiv
	Manteltorud on maa seest välja võetud.

	19,5
	17,9
	Savigraanulid ja savi
	

	17,9
	10,9
	Betooni ja argilliit vaheldumisi
	

	10,9
	0,5
	Glaukoniit, savi ja lubjalivi puru
	

	0,5
	0
	Betoon
	

	Tööplatsi taastamine
	Tööplats on korrastaud.

	Puuraugu likvideerimise kuupäev
	03.12.2024

	Märkused
	

	Akti koostamise kuupäev
	17.12.2024








	Tellija:
	Puurija / likvideerija:
	Maavaldaja:

	Sirli Sipp Kulli
	Mark Karimov
	

	Eesti Geoloogiateenistus
	OÜ Inseneribüroo STEIGER 
	Maa-amet

	/digiallkiri/
	/digiallkiri/
	/digiallkiri/



