Majandus- ja kommunikatsiooniministri 02.12.2002. a määrus nr 18

„Navigatsioonimärgistuse kavandamise, rajamise, rekonstrueerimise, paigaldamise, järelevalve ja märgistusest teavitamise nõuded ning kord“ lisa 2 (majandus- ja infotehnoloogiaministri 22.06.2023 määruse nr 36 sõnastuses)

# Lisa 2.1 PÜSIMÄRGI ANDMIK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Märgi nimi | | | | Tilgu sadama lõunamuuli tulepaak | | | |
| Märgi number | | | | 366 | |  | |
| Märgi liik1) | | | | tulepaak | | | |
| Märgi tööperiood (hooaeg) | | | | aastaringne | | | |
| Geograafilised koordinaadid | | N | | 59° 27.30856’ | |  | |
| E | | 24° 29.31981’ | |  | |
| Märgi asukoha kirjeldus | | | | Tilgu sadama lõunamuuli otsal | | | |
| Märgi kirjeldus (kuju, tunnuskilp) | | | | Punane metallsilinder | | | |
| Märgi konstruktsioon (ehituslik lühikirjeldus) | | | | 500 mm läbimõõduga punaseks värvitud teraspost | | | |
| Märgi kõrgus (m): | | alusest | | 2.5 m | |  | |
| merepinnast | |  | |  | |
| Tule iseloom | | plink2) | | Püsituli, F | |  | |
| kirjeldus3) | |  | |  | |
| Tuli põleb (ööp.ringselt/pimeda ajal) | | | Pimeda ajal | | | | |
| Tule sektorid4) | | | Algusasimuut | | Lõppasimuut | Tule värvus | Tule nähtavus- kaugus, P/R |
| 0° |  | 360° | punane | 1,5 M |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| Seadmed ja muu tehniline varustus | | | Põhisüs | teem | | Reservsüsteem | |
| Valgusaparatuur | Latern | | C000-200 | | |  |  |
| Lamp | | LED10W, punane | | |  |  |
| Plinker | |  |  | |  |  |
| Toiteallikas | Primaarse toite allikas | | võrk | | |  |  |
|  |  | |  |  |
| Sekundaarse  toite allikas (aku) | | Tüüp |  | Arv | Tüüp | Arv |
|  |  |  |  |  |
| Lisaseaded | Akulaadija | |  |  | |  |  |
| GPS  vastuvõtja | |  |  | |  |  |
| Andmesidevahendid5) |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| Kaugseirega ühendamise kuupäev | | |  |  | |  |  |
| Ehitamise ja ümberehitamiste aastad | | |  |  | |  |  |
| Riigivara registri number | | |  |  | |  |  |
| Märgi valdaja | | |  | Harku vallavalitsus | |  |  |
| Valdaja esindaja kontaktandmed | | |  | Aarne Mandre, tel: +372 5089340 | | | |
| Märkused6) | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollija nimi | Allkiri | Ametikoht | Kuupäev |
|  |  |  |  |

Remonditööd7)

|  |  |
| --- | --- |
| Tööde lõpetamise aeg (aasta, kuu) | Tööde kirjeldus |
|  |  |
|  |  |

# Lisa 2.1 PÜSIMÄRGI ANDMIK

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Märgi nimi | | | | Tilgu sadama põhjamuuli tulepaak | | | |
| Märgi number | | | | 367 | |  | |
| Märgi liik1) | | | | tulepaak | | | |
| Märgi tööperiood (hooaeg) | | | | aastaringne | | | |
| Geograafilised koordinaadid | | N | | 59° 27.32503’ | |  | |
| E | | 24° 29.340333’ | |  | |
| Märgi asukoha kirjeldus | | | | Tilgu sadama põhjamuuli otsal | | | |
| Märgi kirjeldus (kuju, tunnuskilp) | | | | Roheline metallsilinder | | | |
| Märgi konstruktsioon (ehituslik lühikirjeldus) | | | | 500 mm läbimõõduga roheliseks värvitud teraspost | | | |
| Märgi kõrgus (m): | | alusest | | 2.5 m | |  | |
| merepinnast | |  | |  | |
| Tule iseloom | | plink2) | | Püsituli, F | |  | |
| kirjeldus3) | |  | |  | |
| Tuli põleb (ööp.ringselt/pimeda ajal) | | | Pimeda ajal | | | | |
| Tule sektorid4) | | | Algusasimuut | | Lõppasimuut | Tule värvus | Tule nähtavus- kaugus, P/R |
| 0° |  | 360° | roheline | 1,5 M |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| Seadmed ja muu tehniline varustus | | | Põhisüs | teem | | Reservsüsteem | |
| Valgusaparatuur | Latern | | C000-200 | | |  |  |
| Lamp | | LED10W, roheline | | |  |  |
| Plinker | |  |  | |  |  |
| Toiteallikas | Primaarse toite allikas | | võrk | | |  |  |
|  |  | |  |  |
| Sekundaarse  toite allikas (aku) | | Tüüp |  | Arv | Tüüp | Arv |
|  |  |  |  |  |
| Lisaseaded | Akulaadija | |  |  | |  |  |
| GPS  vastuvõtja | |  |  | |  |  |
| Andmesidevahendid5) |  | |  |  | |  |  |
|  | |  |  | |  |  |
| Kaugseirega ühendamise kuupäev | | |  |  | |  |  |
| Ehitamise ja ümberehitamiste aastad | | |  |  | |  |  |
| Riigivara registri number | | |  |  | |  |  |
| Märgi valdaja | | |  | Harku vallavalitsus | |  |  |
| Valdaja esindaja kontaktandmed | | |  | Aarne Mandre, tel: +372 5089340 | | | |
| Märkused6) | | |  |  | |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kontrollija nimi | Allkiri | Ametikoht | Kuupäev |
|  |  |  |  |

Remonditööd7)

|  |  |
| --- | --- |
| Tööde lõpetamise aeg (aasta, kuu) | Tööde kirjeldus |
|  |  |
|  |  |

1. Märgi liik – tuletorn, tulepaak, päevamärk.
2. Tule plink – näiteks Iso W 3s.
3. Tule iseloomu kirjeldus – näiteks 1.5 + 1.5 = 3s.
4. Tule sektor on määratud sektori alguse ja lõpu asimuutidega, millises vahemikus on tuli nähtav merelt. Sektorite loetelu algab asimuudi väikseimast väärtusest kellaosuti liikumise suunas. Ringtuli loetakse üheks sektoriks (0º–360º). P/R –vastavalt põhi- ja reservtule nähtavuskaugused.
5. Andmesidevahendid – andmetelefon, GSM terminal, raadiosaatja/vastuvõtja, antenn jms.
6. Märkused – muud olulised andmed, mis ei sisaldu käesoleva andmiku vormil.
7. Täidetakse ekspluatatsiooni ajal märgi valdaja poolt, kusjuures valdaja on kohustatud andmikule kantud remonditöödest informeerima Transpordiametit.