**Lp. Taivo Surva**

**Politsei- ja Piirivalveamet**

Seoses riigihangetel osalemiseks nõutavate dokumentidega palume Teie, kuiTellija esindaja kinnitust AS TaalriVarahalduse poolt täidetud lepingu kohta.

**Lepingu nimetus:****Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa piirilõikudele 1 kuni 3 taristu projekteerimise ja ehitustöödeomanikujärelevalve teenuse tellimine“ (RH viitenumber: 207996)**

# 1 Projekti põhiliste näitajate kirjeldus.

#

# Projekti eesmärgiks oli Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimise ja ehitustööde omanikujärelevalve 23,5 km ulatuses piirilõikudel 1 kuni 3

Ehitusobjekti põhilised näitajad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Tööde kirjeldus** | **Mõõtühik** | **Maht** |
|  |   |   |
| Juurdepääsuteede ehitus | m | 6267 |
| Pontoonujukitel ATV silla ehitus (pontooni pikkus 6m, laius 2,5m, kõrgus 1m, kaal 6,1 tonni) | m | 3900 |
| Muldkeha ehitamine | m3   | 18000 |
| Kasvupinnase kaeve | m3  | 1400 |
| Sobiva pinnase kaeve | m3  | 8000 |
| Tehnoloogiline kiht (kott) | m2  | 32000 |
| Kolmas niiskuspaikkond  | jm | 8000 |
| Kulumiskiht purustatud kruusast | m2  | 109000 |
| Katte aluskiht kivimaterjalist | m2  | 116000 |
| Geosünteet | m2  | 137000 |
| Viivitusaia ehitus keevispaneelidest, tiputõkkeks tunnelokastraat | m | 24177 |
| Kaablikanalisatsiooni ehitus | m | 19340 |
| Seadmemastid | tk | 300 |
| Seadmekonteinerid | tk | 9 |
| Elektrikilbid | tk | 58 |
| Silla materjal ja kogused – teras/puit/betoon | tonni/m3/m3  | 9/18/15 |
| Silla pikkus | m | 24,0 |
| Silla paisumisvuukide vaheline kaugus | m | 18,7 |
| Silla laius | m | 6.75 |

# 2 Tööde lepingu põhiandmed

|  |  |
| --- | --- |
| Tellija: | Politsei-ja Piirivalveamet, registrikoodiga 70008747 |
| Töövõtja:  | Ühispakkujad **AS MERKO EHITUS EESTI** registrikoodiga 12203636, asukohaga Järvevana 9g, Tallinn 11314 ja **GRK INFRAAS** registrikoodiga 12579850, asukohaga Riia tn 142, Tartu 50411 |
| Omanikujärelevalve (Insener): | **Aktsiaselts TAALRI VARAHALDUS,** registrikoodiga 10238323, asukohaga Kadaka tee 137-50, 12915 Tallinn |
| **Töövõtja** |
| Lepingu nimetus ja nr | Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitustööd Lõik 1-3, leping nr 16-86/699-63 |
| Lepingu maksumus € (koos ettenägematute töödega, ilma käibemaksuta) | 15 791 956,99 |
| Tööde algus | 01.06.2020 |
| Tööde lõpp | 31.08.2022 |
| Garantiiperiood | 24 kuud |
| **Omanikujärelevalve (Insener)** |
| Lepingu nimetus ja nr | Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimise ja ehitustööde omanikujärelevalve teenuse tellimine, lepingu nr 16-86/721-19 |
| Lepingu maksumus € (ilma km-ta) | 345 132,00  |
| Tööde algus | 01.06.2020 |
| Tööde lõpp | 31.08.2022 |
| Garantiiperiood | 24 kuud |

AS Taalri Varahaldus omanikujärelevalve meeskond oli:

1. Projektijuht/Vastutav järelevalveinsener Tauno Kreinin
2. Kvaliteediinsener (muuhulgas teed ja sillad) Riivo Juhansoo
3. Teede ja silla järelevalveinsener Arno Huik
4. Teede ja silla järelevalveinsenerTasu Prangli
5. Elektriinsener Aivar Kohtla
6. Elektriinsener/ekspertAndrus Lindpere
7. Teede- ja sillaekspert Vaabo Annus
8. Abiiinsener (teed ja sillad) Martin Hollas

AS Taalri Varahaldus täitis omanikujärelevalve lepingu hea tava ja nõuetekohaselt.

Lugupidamisega

/Allkirjastatud digitaalselt/

Tauno Kreinin

Taalri Varahaldus AS

Projektijuht / Vastutav järelevalveinsener

Kooskõlastatud

/Allkirjastatud digitaalselt/

**Taivo Surva**

Politsei- ja Piirivalveamet

Projektijuht

 / Tellija esindaja