1. Hankega tellitakse metsateede äärte niitmist poomniidukiga. Poomniiduk niidab teede äärest rohtu ja paari aasta vanust võsa ning saab seda teha kuni 7 m kaugusele niites teeservi ja teeääre kraavi kaldaid erineva kõrgusega ja kaldega.
2. Poomniidukiga niitmise käigus niidetakse poomniidukiga 7 m ulatuses metsateede teeääri ja kraavi trasse võsast, niidetava võsa kõrgus on kuni 3 m ja läbimõõt juurekaelalt 3-7 cm. Metsateede äärtes (niidetavas alas) võivad olla mättad, ebatasasused ning niite alal võib esineda ka ohtralt niitmist segavaid puunotte ja muud sellist. Kui niidetaval alal on kõrgemat võsa tuleb see raiuda käsitsi ja ladustada metsaserva. Niitmise järel ei tohi niidetud võsa tüügaste kõrgus olla üle 10 cm. Niita tuleb metsateed mõlemalt poolt teed. Niitmise käigus tuleb niita erineva kõrguse ja kaldega. Poomniidukiga niidetakse ala, mis jääb väljapoole niiduki niitmisala (teeservast 2m mõlemal pool teed), juhul kui sama teel teostatakse või on teostatud niidukiga niitmist.
3. Töö üleandmisel täpsustatakse niidetava ala laius tee äärest. Teostatud töö võetakse vastu tegelikult niidetud pindala (laius x pikkus) järgi hektarites.
4. Niitmise käigus tuleb likvideerida ka kõik teele kukkunud või niitis tsooni jäävad üksikud maha langenud (murdunud) puud. Seda tuleb teostada puude läbi saagimisega metsa serva piirist, vajadusel tuleb see laasida ja järgata. Saetud (laasitud, järgatud) puuosad tuleb ladustada metsaserva paralleelselt teega, takistamata seejuures teekraavides veevoolu.
5. Niitmise käigus tuleb teostada ka niitmine kõigi teeelementidel (möödasõidud, laoplatsid, ümberpööramise kohad ja Tiigiplatsid ning tiigi ümbrused).
6. Metsateele ning kraavi nõlvadele või põhja ei või jääda niitmisel puitunud jäätmeid (oksad, ladvad, tüükad), mis on pikemad kui 0,5 m, need tuleb sealt eemaldada ja ladustada paralleelselt teega metsaserva.
7. Edukaks tunnistatud pakkuja peab omama või lepingulisel alusel kasutama kogu raamlepingu kehtivusajal tööde teostamiseks vähemalt ühte traktorit/liikurmasinat (min. hobujõudude arv on 80 hj) ning ühte selle haakes metsatee äärte niitmiseks sobilikku „poomniidukit“, millega saab niita teelt maha minemata metsatee ääri 7 meetri ulatuses, iga pakutava 200 ha metsatee äärte niitmise mahu kohta. Iga hankeosa/piirkonna niitmise mahud on kirjeldatud käesoleva tehnilise kirjelduse punktis 13 tabelis.
8. Edukas pakkuja esitab hiljemalt 4 nädalat ennem tööde alustamist vajadusel hankijale ülevaatamiseks ja täiendavaks nõuetele vastavuse kontrollimiseks tööde teostamiseks kasutatava niiduki või andmed selle kohta. Masinate ettenäitamata jätmisel võib hankija edukat pakkujat mitte töid teostama lubada ning hankijal on õigus lepingust taganeda.
9. Poomniidukiga niitmist teostatakse 1. juulist kuni 30. novembrini. Niitmisel tuleb kinni pidada etteantud tööde teostamise ajagraafikust.
10. Juhul kui töövõtja süü tõttu ei ole võimalik täita töövõtulepingu alusel esitatud tellimusi (nimelt töövõtja on viivitanud Töö teostamisele asumisega, Töö teostamisega või valmis Töö lõpliku üleandmisega), siis on tellijal õigus nõuda lepingu järgi leppetrahvi summas 100 € päevas igakordse rikkumise eest. Rikkumise esinemisel määratakse uus tööde tähtaeg. Tellijal on õigus Töö eest tasumisel teostada tasaarvestus ja vähendada Töö­võtjale makstavat tasu leppetrahvi summa võrra.
11. Hanke tulemusena sõlmitakse töövõtuleping(ud) kehtivusega neli aastat (2025, 2026, 2027 ja 2028).
12. Teeäärte niitmise piirkondade ning niitmise tingimuste kohta tehnilist infot saab RMK Metsataristu osakonna spetsialistidelt:

Ülo Lindjärv tel: 505 0744, e-post: ulo.lindjarv@rmk.ee

Enn Raav tel: 5647 9639, e-post: enn.raav@rmk.ee

Taivo Lehesmets tel: 506 8503, e-post: taivo.lehesmets@rmk.ee

Romet Riiman tel: 526 1698, e-post: romet.riiman@rmk.ee

Madi Nõmm tel: 504 5509, e-post: madi.nomm@rmk.ee

Villu Alatsei tel: 504 0541, e-post: villu.alatsei@rmk.ee

Maie Rummel tel: 514 0460; e-post: maie.rummel@rmk.ee

Rein Kilgi tel: 507 3440, e-post: rein.kilgi@rmk.ee

Ain-Meelis Hannus tel: 5163309, e-post: ain-meelis.hannus@rmk.ee

Meris Süsta tel: 506 4594, e-post: meris.susta@rmk.ee

**NB! Piirkondadega ja tööga tutvumisel kohapeal ei võeta vastu riigihanget puudutavaid küsimusi ega anta vastuseid. Tekkinud küsimused tuleb esitada ja neile vastatakse üldises korras.**

1. Hanke aastane tööde teostamise ajagraafik piirkonniti:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Niitmise hanke aastane tööde teostamise ajagraafik piirkonniti.** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Piirkond | Aasta maht (ha) | Masin | RMK kontaktisik | Tööde teostamise aeg ja teostatud tööde eeldav aasta maht (ha) tõusvalt. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 nädal | 28 nädal | 29 nädal | 30 nädal | 31 nädal | 32 nädal | 33 nädal | 34 nädal | 35 nädal | 36 nädal | 37 nädal | 38 nädal | 39 nädal | 40 nädal | 41 nädal | 42 nädal | 43 nädal | 44 nädal |
| Oandu | 80 | Poomniiduk | Madi Nõmm | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 71 |  |  |
| Lääne-Virumaa põhja osa | 90 | Poomniiduk | Madi Nõmm | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
| Aegviidu - Võsu | 30 | Poomniiduk | Madi Nõmm | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |  |  |
| Alutaguse | 120 | Poomniiduk | Maie Rummel | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 93 | 100 | 107 | 76 | 80 |
| Ida-Virumaa | 80 | Poomniiduk | Maie Rummel | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 71 | 85 | 90 |
| Kagu (Valga, Võru, Põlva) | 80 | Poomniiduk | Meris Süsta | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 71 |  |  |
| Omedu - Tartu | 90 | Poomniiduk | Rein Kilgi | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
| Orava - Meeksi | 90 | Poomniiduk | Rein Kilgi | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |  |  |
| Ida-Harjumaa | 120 | Poomniiduk | Romet Riiman | 7 | 13 | 20 | 27 | 33 | 40 | 47 | 53 | 60 | 67 | 73 | 80 | 87 | 93 | 100 | 107 |  |  |
| Lääne-Harjumaa - Raplamaa | 130 | Poomniiduk | Romet Riiman | 7 | 14 | 22 | 29 | 36 | 43 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 87 | 94 | 101 | 108 | 116 |  |  |
| Järvamaa | 50 | Poomniiduk | Villu Alatsei | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 | 113 | 120 |
| Lääne-Virumaa lõuna osa | 70 | Poomniiduk | Villu Alatsei | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 | 47 | 50 |
| Jõgevamaa | 80 | Poomniiduk | Villu Alatsei | 4 | 9 | 13 | 18 | 22 | 27 | 31 | 36 | 40 | 44 | 49 | 53 | 58 | 62 | 67 | 71 |  |  |
| Läänemaa | 35 | Poomniiduk | Ülo Lindjärv | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |  |  |
| Hiiumaa | 30 | Poomniiduk | Ülo Lindjärv | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27 |  |  |
| Saaremaa | 40 | Poomniiduk | Ülo Lindjärv | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 36 |  |  |
| Pärnumaa põhja osa | 70 | Poomniiduk | Enn Raav | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 |  |  |
| Raplamaa | 130 | Poomniiduk | Enn Raav | 7 | 14 | 22 | 29 | 36 | 43 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 87 | 94 | 101 | 108 | 116 |  |  |
| Viljandimaa | 100 | Poomniiduk | Taivo Lehesmets | 6 | 11 | 17 | 22 | 28 | 33 | 39 | 44 | 50 | 56 | 61 | 67 | 72 | 78 | 83 | 89 | 66 | 70 |
| Pärnumaa lõuna osa | 130 | Poomniiduk | Taivo Lehesmets | 7 | 14 | 22 | 29 | 36 | 43 | 51 | 58 | 65 | 72 | 79 | 87 | 94 | 101 | 108 | 116 |  |  |
| Võrtsjärve | 70 | Poomniiduk | Ain-Meelis Hannus | 4 | 8 | 12 | 16 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 47 | 51 | 54 | 58 | 62 |  |  |
| Võlli | 50 | Poomniiduk | Ain-Meelis Hannus | 3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33 | 36 | 39 | 42 | 44 |  |  |