**TAASTEKAVA**

**Stsenaariumidele „Raskete ilmaolude korral talihoolde teostamise katkestus personali puuduse, mehhanismide rikke, territooriumile ligipääsu puudumise, vedelkütuse või andmeside katkestuse tõttu“**

Kasutuselevõtmise tingimused, mille korral rakendatakse plaanis kirjeldatud meetmeid:

Kavas toodud meetmed võetakse kasutusele elutähtsa teenuse „riigitee sõidetavuse tagamise“ katkestusest põhjustatud hädaolukorra või selle ohu korral ning tee seisundinõuete §18 alusel rasked ilmaolud väljakuulutamise korral.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Olukorra lahendamise juht | Projektijuht  Raul Olesk, hooldejuht, 5054082 | | |
| Tegevused olukorra lahendamiseks | * Kohene Maanteeinfo telefonile 1247 (e-posti aadress [teeinfo@112.ee](mailto:teeinfo@112.ee)) ja Transpordiameti Liiklusjuhtimiskeskuse teavitamine (tel. 53005329, [tmc@transpordiamet.ee](mailto:tmc@transpordiamet.ee) ) - informatsiooni edastamine olulistest häiret võivatest sündmustest. * Enda töötajate kaasamine ja ülesannete jagamine. * Koostööpartnerite kaasamine. * Tee seisukorra pidev monitoorimine, nii IT- lahenduste kui patrullsõitude põhjal. * Ilmaolude ebasoodsa prognoosi saamisel ja ilmaolude nähtaval halvenemisel koostöös Transpordiameti regiooni juhiga vajadusel raskete ilmaolude väljakuulutamine * Varuressursside ülevaatamine ja täpsustamine, vajadusel ressurssi pakkujatega kontakteerumine ja ilmaolude halvenemisel nende kaasamine. | | |
| Lahendamisse kaasatavad enda töötajad, struktuuriüksused | Hooldeettevõtte sisene suhtlusliin   * Projektijuht, koheselt hädaolukorra tekkides või selle ohu korral * Raul Olesk, hooldejuht, koheselt hädaolukorra tekkides või selle ohu korral, 5054082 * Jaan Viljas, regioonijuht, 5093498, vastavalt vajadusele või kokkuleppele hooldejuhiga * Argo Luude, juhatuse liige, 5055163 | | |
| Lahendamisse kaasatavad partnerid | Keda koostööpartneritest kaasatakse  Valves olevad lepingulised partnerid puuduvad. | | |
| Ressursside loetelu, hankimine, kuluv aeg | Personal | Töö teostamiseks vajalik inimeste arv - 43 | Kellelt ja hankimisele kuuluv aeg – ettevõtte enda muude tegevuste arvelt on kuni 5 inimest juurde võimalik saada kuni, orienteeruv aeg 24h |
| Tehnika | Töö teostamiseks vajalik ühikute arv – 41 tk | Kellelt ja hankimisele kuuluv aeg – ettevõtte enda teiste osakondade ja regioonide arvelt on võimalik saada lisatehnikat juhul, kui mujal sel hetkel kasutuses ei ole |
| Alltöövõtjate tehnika | Garanteeritud kohustustega lepingulisi alltöövõtjaid ja tehnika rentijaid ettevõttel ei ole. | |
| Kütus | Päevaseks töö teostamiseks vajalik kütuse kogus – 16000 l | Kellelt ja hankimisele kuuluv aeg – juhul, kui põhilepingu partneri käest ei ole võimalik kütust saada, puuduvad alternatiivsed kütuse hoidmise ja hankimise võimalused |
| Libedustõrje materjalid | Päevaseks töö teostamiseks vajalik kogus – 600 t | Kellelt ja hankimisele kuuluv aeg – ettevõttel on võimalik saada libedusetõrje materjale teistest baasidest (Tartu, viljandi), orienteeruv aeg kuni 24h |
| Alternatiivsed tegevused, kui varem rakendatud ei andnud soovitud tulemus | * Tehnika suunamine olulisematele põhiteedele, jättes mõnede tugi- ja kõrvalteede avamine hilisemaks. Valik tehakse vastavalt olukorrale, patrullsõitudele ja liiklussagedusele. * Paralleel suundade teedel lumetõrje tegemata jätmine, tagades läbipääs mööda ühte suunda. | | |
| Leevendavad meetmed, kokkulepe Transpordiametiga, otsustamise kord, meetmete rakendamise viis | * Koostöös Transpordiametiga liiklejate teavitamine liiklusest hoidumiseks * Võimaluse korral läbipääsu tagamine alternatiivsete marsruutide kaudu, Marsruudid on eelnevalt koostatud ja saadaval Liiklusjuhtimisekeskuse kaudu. | | |
| Avalikusele edastatav teave ja käitumisjuhised | * Probleemse sõidetavusega teede asukohtade teavitamine Transpordiametile:  1. asukoht, kus esineb katkestuse olukord või katkestus on toimunud; 2. olukorra lühikirjeldus; 3. lahendamise käik ja kaasatavad osapooled; 4. olukorra hinnanguline kestus.  * Transpordiameti Liiklusjuhtimiskeskus edastab teated avalikusele läbi meedia kanalite, rakenduse TarkTee, vajaduse tehakse eraldi Transpordiameti avalike suhete osakonna poolt pressiteated. | | |
| Taastamise prognoositav aeg | Mitte üle 12 tunni põhiteedel, 24 tunni tugiteedel ja 72 tunni kõrvalteedel | | |