PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööd Kesk-Eesti üldgeoloogiliseks kaardistamiseks |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/508483 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **EGT0015 (Kõivu)** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Jõgeva maakond, Jõgeva vald, Visusti küla, Kõivu, KÜ 57801:002:0045 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | *6500220,67* | | | | | | | | | |
| y | *648490,16* | | | | | | | | | |
| z | *58,70* | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *14.10.2021* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | *28.10.2021* | | |
| Puuragregaat | | | *MI8* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | *129,5* | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *144* | *0* | | | *6,25* | *139,7* | | | *127,1* | | *0* | *42,15* |
| *123* | *6,25* | | | *9,5* |  | | |  | |  |  |
| *101* | *9,5* | | | *11,75* |  | | |  | |  |  |
| *123* | *11,75* | | | *129,5* |  | | |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | *1,23* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *90°* | | | | | | Plaanitud suund | | | — | |
| Teostatud uuringud | | | *Gamma karotaaž, veetaseme mõõtmine* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *129,5* | *100,5* | *killustik* | | *Manteltorud on maa seest välja võetud.* |
| *100,5* | *99,0* | *savigraanulid* | |
| *99,0* | *21,9* | *killustik* | |
| *21,9* | *20,9* | *savigraanulid* | |
| *20,9* | *0* | *killustik* | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastaud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *28.10.2021* | |
| Märkused | | | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | *29.10.2021* | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Leonid Kõiv |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | eraisik |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |