Keskkonnaministri 14. detsembri 2016. aasta määrus nr 68 „Keskkonnakaitseloa omaja välisõhu saastamisega seotud aastaaruande andmekoosseis ja esitamise kord“
Lisa
(energeetika- ja keskkonnaministri .... määruse nr … „Keskkonnaministri määruste muutmine seoses keskmise võimsusega põletusseadmete käitajatele registreerimise tingimuste loomisega“ sõnastuses)

VÄLISÕHU SAASTAMISE AASTAARUANDE ANDMEKOOSSEIS

1. 	Aruande esitaja ja tegevusala andmed

1.1. 	Loa andmed
1.1.1. 	aruandeaasta;
1.1.2. 	loa number;
1.1.3. 	loa liik;
1.1.4. 	loa andmise kuupäev;
1.1.5. 	loa kehtivusaeg.

1.2.	Aruande esitaja andmed
1.2.1. 	nimi;
1.2.2. 	registrikood või isikukood;
1.2.3. 	äriregistris kajastuv põhitegevusala EMTAK kood.

1.3. 	Aruande koostaja andmed
1.3.1. 	nimi;
1.3.2. 	telefon;
1.3.3. 	e-posti aadress.

1.4. 	Tegevuskoha andmed
1.4.1. 	käitise nimetus;
1.4.2. 	aadress;
1.4.3. 	käitise L-EST97 keskkoordinaadid X ja Y;
1.4.4. 	territoriaalkood EHAK järgi;
1.4.5. 	maakonna kood EHAK järgi.

1.5. 	Tegevusala andmed
1.5.1. 	välisõhku saastava põhitegevusala nimetus ja EMTAK kood;
1.5.2. 	muude välisõhku saastavate tegevusalade nimetused ja EMTAK koodid.

2. 	Käitise andmed

2.1. 	E-PRTRi registri kohustuslane
2.1.1. 	heiteallikate arv tootmisterritooriumil;
2.1.2. 	käitise töötajate arv;
2.1.3. 	emaettevõtte nimi ja riik.

2.2. 	Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi kohustuslane
2.2.1. 	kauplemissüsteemi kohustuslase tegevusala.

2.3. 	Heiteallikas
2.3.1. 	heiteallika keskkonnaregistri kood;
2.3.2. 	heiteallika liik;
2.3.3. 	heiteallika nimetus;
2.3.4. 	L-EST97 koordinaadid (pindallika korral koordinaadipaar – alumine vasak ja ülemine parem nurk) X ja Y;
2.3.5. 	heiteallika ava läbimõõt (m);
2.3.6. 	väljuvate gaaside väljumiskõrgus maapinnast (m);
2.3.7. 	väljuvate gaaside joonkiirus (m/s);
2.3.8. 	väljuvate gaaside temperatuur (°C);
2.3.9.	tegevusala, tehnoloogiaprotsessi või seadme SNAP kood ja nimetus.

3. 	Põletusseadmed ja energia tootmine

3.1. 	Kütuse ning jäätmete või nende koospõletamisel välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused
3.1.1. 	heiteallikas;
3.1.2. 	põletusseadme nimetus;
3.1.3. 	tegevusala või tehnoloogiaprotsessi SNAP kood ja nimetus;
3.1.4.	põletusseadme tüüp (keskkonnaministri 24. novembri 2016. a määruse nr 59 „Põletusseadmetest välisõhku väljutatavate saasteainete heidete mõõtmise ja arvutusliku määramise meetodid“ 01.01.2017–24.03.2019 kehtinud redaktsiooni kohase arvutusmeetodi kasutamise korral);
3.1.5. 	püüdeseade;
3.1.6. 	põletusseadmete arv;
3.1.7. 	soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus (MWth);
3.1.8. 	töötundide arv aastas;
3.1.9. 	kasutegur;
3.1.10.	kasutatava kütuse või jäätmete liik;
3.1.11.	kasutatava kütuse või jäätmete KN kood ja nimetus, väävlisisaldus (%), alumine kütteväärtus (MJ/kg, gaasil MJ/m3) ja kogus aastas (t, tuh m3);
3.1.12.	välisõhku väljutatud saasteaine CAS number ja nimetus;
3.1.13.	heide väljuvate gaaside mahuühiku kohta;
3.1.13.1. heite piirväärtus (mg/Nm3);
3.1.13.2. aasta keskmine tegelik (mg/Nm3);
[bookmark: _Hlk207019982]3.1.13.3. heitkogus aastas tonnides täpsusega 0,001, raskmetallid (edaspidi RM), püsivad 
               orgaanilised saasteained (edaspidi POS) ja polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud 
               (edaspidi PAH) kilogrammides täpsusega 0,001, polüklooritud dibenso-p-dioksiinid 
               ja dibensofuraanid (edaspidi PCDD/PCDF) milligrammides täpsusega 0,000001;
3.1.13.4. heitkoguse määramise meetod.

3.2. 	Suurte põletusseadmete, mille installeeritud summaarne soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus on vähemalt 50 MWth, välisõhku väljutatavate saasteainete heitkogused, andmed põletusseadme ja selle käitamise kohta ning kasutatava kütuseliigi energiavajaduse koguhulk
3.2.1. 	heiteallikas;
3.2.2. 	põletusseadme liik;
3.2.3. 	põletusseadmete arv;
3.2.4. 	projekteeritud ja tegelik nimisoojusvõimsus (MWth);
3.2.5.	 käitamise alguskuupäev;
3.2.6. 	töötundide arv aastas;
3.2.7. 	välisõhku väljutatud saasteaine nimetus (SO2, NOX ja PM-sum);
3.2.8. 	heitkogus aruandeaastal (t; täpsus vähemalt 0,001);
3.2.9. 	kütus;
3.2.10.	energiasisend (TJ);
3.2.11.	heitkogused kokku saasteainete kaupa (t/a);
3.2.12.	energiasisend kokku kõikide kütuste peale (TJ).

3.3. 	Suurtes põletusseadmetes kasutatava põlevkivi väävlisisaldus ja väävliärastuse aste põletusseadmete kaupa
3.3.1. 	heiteallikas;
3.3.2. 	põletusseadme katlatüüp;
3.3.3. 	põletusseadme põletamistehnoloogia;
3.3.4. 	soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus (MWth);
3.3.5. 	kuu keskmine väävlisisaldus iga kuu kohta (%);
3.3.6. 	lubatud väävliärastus iga kuu kohta (%);
3.3.7. 	tegelik väävliärastus iga kuu kohta (%);
3.3.8. 	aasta keskmine väävlisisaldus (%);
3.3.9. 	aasta keskmine tegelik väävliärastus (%).

3.4. 	Kütuste ning jäätmete kasutamine ja energia tootmine tegevusalade kaupa:
3.4.1. 	kütuse või jäätmete liik ja nimetus, KN kood ja nimetus;
3.4.2. 	kütuse või jäätme kogus aruandeaastal (t, tuh m3);
3.4.3. 	aruandeaastal toodetud elektrienergia (MWh/a) kokku ning elektrienergia omatarve ja müük;
3.4.4. 	aruandeaastal toodetud soojus ja aur (MWh/a) kokku ning soojuse ja auru omatarve ja müük.

4. 	Lahustite ja kemikaalide kasutamine

4.1.	Lahusteid sisaldavate kemikaalide kasutamine tegevusalade kaupa ja välisõhku väljutatud lenduvate orgaaniliste ühendite (edaspidi LOÜ) heitkogused
4.1.1. 	tegevusala või tehnoloogiaprotsessi SNAP kood ja nimetus;
4.1.2. 	heiteallikas;
4.1.3. 	kemikaali nimetus;
4.1.4. 	kemikaali tüüp (veepõhine, lahustipõhine);
4.1.5. 	kemikaali liik (lahusti, värv, lakk, liim, muu kemikaal);
4.1.6. 	LOÜde sisaldus kemikaalis (massi%; ohutuskaardilt);
4.1.7. 	kemikaali kogus aastas (t);
4.1.8. 	heitkoguse määramise meetod;
4.1.9. 	välisõhku väljutatud saasteaine CAS number ja nimetus;
4.1.10.	maksimaalne sisaldus kemikaalis (%; ohutuskaardilt);
4.1.11.	maksimaalse sisalduse osatähtsus (%);
4.1.12.	heitkogus (t/a; täpsus vähemalt 0,001);
4.1.13.	kokkuvõte:
4.1.13.1. kemikaalides sisalduvate lahustite kogus tegevusalade kaupa (t);
4.1.13.2. lahusti korduskasutus tegevusalal;
4.1.13.3. korduskasutatud lahusti kogus tegevusalade kaupa (t);
4.1.13.4. kogu aastane kasutatav lahustikogus tegevusalade kaupa (t/a);
4.1.13.5. LOÜde heitkogus kokku tegevusalade kaupa (t/a);
4.1.14.	heitkogus kokku kõikide tegevusalade peale (t/a).

4.2. 	Lahustite, kaasa arvatud kemikaalides sisalduvate lahustite kasutamisel välisõhku väljutatud LOÜde summaarsed heitkogused tegevusalade kaupa (tööstusheite seaduse § 113 lõikes 1 nimetatud tegevusala korral)
4.2.1. 	heiteallikas;
4.2.2. 	tegevusala või tehnoloogiaprotsessi nimetus;
4.2.2.1. tegevuse täpsustus;
4.2.3. 	kemikaalides sisalduv lahustite kogus tegevusalade kaupa (t/a);
4.2.4. 	LOÜde heide väljuvates gaasides – heite piirväärtus ja tegelik väärtus (mg C/Nm³, mg/Nm³);
4.2.5. 	LOÜde kontrollimatu heide välisõhku (% lahustite sisendist) – heite piirväärtus ja tegelik väärtus;
4.2.6. 	LOÜde summaarne heide välisõhku – heite piirväärtus ja tegelik väärtus (g/m2, g/kg, g/jalanõude paari kohta, kg/t, kg/m3);
4.2.7. 	LOÜde summaarne heide välisõhku (% lahustite sisendist) – heite piirväärtus ja tegelik väärtus;
4.2.8. 	LOÜde summaarne heitkogus tegevusalade kaupa (t/a; täpsus vähemalt 0,001).

5. 	Naftasaaduste käitlemine terminalis ja tanklas

5.1. 	Bensiini laadimiskäive terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused:
5.1.1. 	heiteallikas;
5.1.2. 	tegevusala või tehnoloogiaprotsessi SNAP kood ja nimetus;
5.1.3. 	laadimise liik;
5.1.4. 	bensiini laadimiskäive aruandeaastal (t; m3);
5.1.5. 	heitkoguse määramise meetod;
5.1.6. 	LOÜde heitkogus aruandeaastal laadimise liikide kaupa (t; täpsus vähemalt 0,001);
5.1.7. 	LOÜde heitkogus kokku (t; täpsus vähemalt 0,001);
5.1.8. 	bensiini laadimiskäive kokku (t, m3).

5.2. 	Muude naftasaaduste, mootori- või vedelkütuste, kütusekomponentide või kütusesarnaste toodete laadimiskäive terminalides ja tanklates ning laadimisel ja lossimisel välisõhku väljutatud LOÜde heitkogused
5.2.1. 	heiteallikas;
5.2.2. 	tegevusala või tehnoloogiaprotsessi SNAP kood ja nimetus;
5.2.3. 	laadimise liik;
5.2.4. 	diislikütuse laadimiskäive aastas (t, m3);
5.2.5. 	masuudi laadimiskäive aastas (t, m3);
5.2.6. 	põlevkiviõli laadimiskäive aastas (t, m3);
5.2.7.	 muu naftasaaduse, mootori- või vedelkütuse, kütusekomponendi või kütusesarnase toote nimetus;
5.2.8. 	muu naftasaaduse, mootori- või vedelkütuse, kütusekomponendi või kütusesarnase toote laadimiskäive aastas (t, m3);
5.2.9. 	LOÜde heitkogus aruandeaastal (t; täpsus vähemalt 0,001);
5.2.10.	diislikütuse kogus kokku (t, m3);
5.2.11.	masuudi kogus kokku (t, m3);
5.2.12.	põlevkiviõli kogus kokku (t, m3);
5.2.13.	muu naftasaaduse või toote kogus kokku (t, m3);
5.2.14.	LOÜde heitkogus aruandeaastal kokku (t).

6. 	Looma- ja linnukasvatus

6.1. 	Söödas, piimas, juurdekasvus, lootes, munades ja väljaheites sisalduva lämmastiku mass heiteallika, looma või linnu toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa lämmastikubilansi meetodi kasutamise korral)
6.1.1. 	heiteallikas (v.a sõnnikuhoidla);
6.1.2. 	toodangu- või vanuserühm;
6.1.3. 	lämmastiku mass söödas, heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside kaupa (kg);
6.1.4. 	lämmastiku mass piimas, heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside kaupa (kg);
6.1.5. 	lämmastiku mass juurdekasvus, heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside kaupa (kg);
6.1.6. 	lämmastiku mass lootes, heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside kaupa (kg);
6.1.7. 	lämmastiku mass munades, heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside kaupa (kg);
6.1.8. 	lämmastiku mass väljaheites, heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside kaupa (kg).

6.2. 	Sea-, veise- ja linnukasvatusest välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused heiteallika, looma või toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside ning tehnoloogiate kaupa
6.2.1. 	heiteallikas;
6.2.2. 	tegevusala või tehnoloogiaprotsessi SNAP kood ja nimetus;
6.2.3. 	toodangu- või vanuserühm (piimalehmade korral ligikaudne aastatoodang, kg);
6.2.4. 	söötmispäevade arv heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside kaupa;
6.2.5. 	aastaloomade või -lindude arv heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside kaupa;
6.2.6. 	karjatamistegur;
6.2.7. 	pidamisviis, sõnniku eemaldamise tehnoloogia;
6.2.8. 	sõnniku tüüp;
6.2.9. 	sõnnikuhoidla tüüp;
6.2.10.	hoone tüüp (sõnnikuhoidla, loomapidamishoone);
6.2.11.	lämmastiku mass väljaheites, heiteallika, toodangu- või vanuserühma ja pidamisviiside kaupa (kg);
6.2.12.	välisõhku väljutatud saasteaine CAS number ja nimetus;
6.2.13.	heitkogus aruandeaastal (t; täpsus vähemalt 0,001).

7. 	Äkkheited
7.1. 	heiteallikas;
7.2. 	tegevusala või tehnoloogiaprotsessi SNAP kood ja nimetus;
7.3. 	äkkheite liik;
7.4. 	muu äkkheite nimetus;
7.5. 	äkkheite põhjus;
7.6. 	äkkheite kestus, lubatud tundide arv aruandeaastal (tehnoloogilised äkkheited);
7.7. 	äkkheite kestus, tegelik tundide arv aruandeaastal;
7.8. 	välisõhku väljutatud saasteaine CAS number ja nimetus;
7.9. 	äkkheite hetkeline kogus väljuvates gaasides mahuühiku kohta (keskmine tegelik; mg/Nm3);
7.10. 	äkkheite lubatud kogus aruandeaastaks (t, kg, mg, OU);
7.11. 	äkkheite tegelik kogus aruandeaastal (t, kg, mg, OU);
7.12. 	heitkoguse määramise meetod;
7.13. 	tehnoloogilise äkkheite lubatud ning tegelik töötundide arv aastas kokku;
7.14. 	tehnoloogilise äkkheite lubatud ning tegelik kogus aruandeaastal kokku (t, kg, mg, OU);
7.15. 	avariilise äkkheite lubatud ning tegelik töötundide arv aastas kokku;
7.16. 	avariilise äkkheite lubatud ning tegelik kogus aruandeaastal kokku (t, kg, mg, OU);
7.17. 	muu äkkheite lubatud ning tegelik töötundide arv aastas kokku;
7.18. 	muu äkkheite lubatud ning tegelik kogus aruandeaastal kokku (t, kg, mg, OU).

8. 	Saasteainete püüdeseadmed ja heite vähendamise tehnoloogiaprotsess
8.1. 	heiteallikas;
8.2. 	tegevusala või tehnoloogiaprotsessi SNAP kood ja nimetus;
8.3. 	püüdeseadme nimetus ja tüüp;
8.4. 	püüdeseadmete arv;
8.5. 	nõuded püüdeseadme kasutamisele;
8.6. 	püütava saasteaine CAS number ja nimetus;
8.7. 	puhastusaste (% või muu ühik).

9. 	Saasteainete heitkoguste vähendamise meetmed
9.1. 	heiteallikas;
9.2. 	heitkoguste vähendamise meetmed ja rakendamise periood;
9.3. 	saasteaine CAS number ja nimetus;
9.4. 	heitkogus aastas enne ja pärast meetme rakendamist (t; täpsus vähemalt 0,001; RM, POS ja PAH kg-des, täpsus vähemalt 0,001; PCDD/PCDF mg-des, täpsus vähemalt 0,000001).

10. 	Koondtabelid

10.1. 	Heiteallikad ja välisõhku väljutatud saasteainete heitkogused tegevusalade kaupa
10.1.1.	heiteallikas;
10.1.2.	tegevusala või tehnoloogiaprotsessi SNAP kood ja nimetus;
10.1.3.	L-EST97 koordinaadid (pindallika korral koordinaadipaar – alumine vasak ja ülemine parem nurk) X ja Y;
10.1.4.	heiteallika ava läbimõõt (m);
10.1.5.	väljuvate gaaside väljumiskõrgus maapinnast (m);
10.1.6.	väljuvate gaaside joonkiirus (m/s);
10.1.7.	väljuvate gaaside temperatuur (°C);
10.1.8.	välisõhku väljutatud saasteaine CAS number ja nimetus;
10.1.9.	heitkogus aruandeaastal (t; täpsus vähemalt 0,001), RM, POS ja PAH (kg; täpsus vähemalt 0,001), PCDD/PCDF (mg; täpsus vähemalt 0,000001);
10.1.10. heitkoguse määramise meetod;
10.1.11. mõõtmiste tüüp ja sagedus.

10.2. 	Aruandeaastaks lubatud ja välisõhku tegelikult väljutatud saasteainete heitkogused ning nende määramismeetodid
10.2.1.	saasteaine CAS number ja nimetus;
10.2.2.	heitkogus tootmisterritooriumi kõigist heiteallikatest kokku (t; täpsus vähemalt 0,001); RM, POS ja PAH (kg; täpsus vähemalt 0,001); PCDD/PCDF (mg; täpsus vähemalt 0,000001) aruandeaastal tegelikult;
10.2.3.	eelmise aastaga võrreldes (+, -);
10.2.4.	aruandeaastaks lubatud kogusega võrreldes (+, -);
10.2.5.	aruandeaastaks lubatud kogus (t; täpsus vähemalt 0,001); RM, POS ja PAH (kg; täpsus vähemalt 0,001); PCDD/PCDF (mg; täpsus vähemalt 0,000001) ja aruandeaastal tegelikult.

11. 	Täiendavad andmed

11.1. 	Toodang tegevusalade kaupa (esitab keskkonnakompleksloa omaja)
11.1.1.	toote nimetus ja KN kood;
11.1.2.	toodangu kogus kokku aruandeaastal (t, m3, muu);
11.1.3.	esitatavate andmete konfidentsiaalsus.
