Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Hoonestusloa taotlemine                                                                             28.06.2021.a.

Ala nr.1

Käesolevaga esitame meretuulikupragile hoonestusloa taotluse:

Tuulikupark planeeritakse vesinku tootmiseks, tootmis üksusena Jaagupis.

Vesiniku tootmist planeerime tuulikutes toodetud elektriga mis suunatakse meretrassi pidi Jaagupis asuvasse vesiniku tootmisüksusesse.

Tuuliku rootori läbimõõt 250 m.

Generaatori kõrgus 150 m.

Veesügavus 20-30 m.

Toruvaia läbimõõt 10-12 m

Pargi võimsus 1700 mw

Tuulikute arv 119

Ehitusalune pindala 10000m2

Pargi pindala 50 km2

Koordinaadid:eraldi failina

Hoonestusloa kestvus 50 aasta

Tarmo Pajuri

Ohaka Energia OÜ