Sertifikaat
OEKO-TEX® STANDARD 100
Ettevõttele Halco Europe Ltd on antud OEKO-TEX® STANDARD 100 sertifikaat ja õigus kasutada kaubamärki. 
ULATUS (KASUTUSALA)
Takjapaelad/kinnitused, mis on valmistatud järgmistest materjalidest:
· 100% polüamiid või polüester/polüamiid – mustad ja valged, pleegitatud, tükkvärvitud (happe-, metallikompleks- ja dispersioonvärvainetega, sh 1 fluorestseeruv kollane), koos OEKO-TEX®-i poolt aktsepteeritud toodetega tehtud leegiaeglustava viimistlusega või ilma selleta; 
· Plastikust takjakonksud, mis on valmistatud 100% polüamiidist (valge ja kiudmassist mustaks värvitud); 
· Veluurkangad (silmused), mis on valmistatud 100% polüestrist, 100% polüamiidist, polüamiidist/elastaanist, polüestrist/polüamiidist ja polüestrist/elastaanist – pleegitamata või värvitud dispersioon-, happe- või dispersioon/happe-värvainetega, akrüülvaigust kattega või ilma, viimistlusega või ilma (pestud, pehmendatud, leegiaeglustav, biotsiidne), kasutades OEKO-TEX®-i poolt aktsepteeritud biotsiidseid ja leegiaeglustavaid tooteid. 
Toodetud eranditult komponentidest, mis on eelnevalt sertifitseeritud vastavalt OEKO-TEX® STANDARD 100-le. 
TOOTEKLASS
I (beebitooted) – Lisa 4 
Sertifikaat 11-40293 on kehtiv kuni 26.10.2026.
KAASNEVAD DOKUMENDID
· Katsearuanne: 80035 
· Vastavusdeklaratsioon vastavalt standardile EN ISO 17050-1, nagu nõuab OEKO-TEX 
· OEKO-TEX kasutustingimused (ToU) 
Tracey Swallow
Vanemtehniline ametnik 
Täiendavat teavet vastavuse kohta (REACH, SVHC, POP, GB18401 jne) leiate aadressilt oeko-tex.com/en/faq. 
Sertifikaat põhineb hindamise ajal kehtinud OEKO-TEX® STANDARD 100 katsemeetoditel ja nõuetel. 
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