PUURAUGU LÕPETAMISE ja LIKVIDEERIMISE AKT

|  |  |
| --- | --- |
| Projekt | Südamikpuurimistööde 2. etapp üldgeoloogiliste uurimistööde teostamiseks Kallavere kihistu uuringuruumis Virumaal |
| Uuringuloa nr  ja selle valdaja | Üldgeoloogilise uurimistöö luba YGUL/509155 |
| Eesti Geoloogiateenistus |
| Töövõtja | OÜ Inseneribüroo STEIGER |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PUURAUGU NR** | | | **PH010A (Paasküla I)** | | | | | | | | | | |
| Asukoht | | | Lääne-Viru maakond, Viru-Nigula vald, Paasküla, Loobu metskond 232, KÜ 90201:001:0279 | | | | | | | | | | |
| Puuraugu koordinaadid  ja abs kõrgus (m) | | | x | *6594834,58* | | | | | | | | | |
| y | *639015,53* | | | | | | | | | |
| z | *51,66* | | | | | | | | | |
| Puurtööde algus | | *10.11.2020* | | | | | | Puurtööde lõpp | | | *11.11.2020* | | |
| Puuragregaat | | | *MI8* | | | | | | | | | | |
| Puuraugu lõppsügavus (m) | | | 29,75 | | | | | | | | | | |
| Puurimine | Puur. diam. (mm) | Alates (m) | | | Kuni (m) | Manteldus | Diam. (mm) | | | | | Alates (m) | Kuni (m) |
| välimine | | | sisemine | |
| *123* | *0* | | | *29,75* |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
|  |  | | |  |  | | |  | |  |  |
| Veetase maapinnast (m) | | | *1,70* | | | | | | | | | | |
| Puurimise meetod | | | *wire-line tripple barrel* süsteemiga pöördpuurimine | | | | | | | | | | |
| Plaanitud kaldenurk maapinna suhtes | | | *90°* | | | | | | Plaanitud suund | | | — | |
| Teostatud uuringud | | | *Gamma-karotaaž ja veetaseme mõõtmine* | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pa likvideerimine | | | | |
| Alates (m) | Kuni (m) | Täitmisviis | | Kommentaar |
| *29,75* | *22,5* | *killustik* | | *Manteltorusid ei kasutatud.* |
| *22,5* | *16,0* | *savigraanulid* | |
| *16,0* | *1,0* | *killustik* | |
| *1,0* | *0,2* | *savigraanulid* | |
| *0,2* | *0,0* | *muld* | |
| Tööplatsi taastamine | | | *Tööplats on korrastaud.* | |
| Puuraugu likvideerimise kuupäev | | | *20.11.2020* | |
| Märkused | | | *Aktile on lisatud maa-ala korrastamise pildid.* | |
| Akti koostamise kuupäev | | 24.11.2020 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Tellija: | Puurija / likvideerija: | Maavaldaja: |
| Tiit Kaasik | Vitalii Lysenko | Eerik Väärtnõu |
| Eesti Geoloogiateenistus | OÜ Inseneribüroo STEIGER | Lääne-Virumaa metskond |
| */digiallkiri/* | */digiallkiri/* | */digiallkiri/* |