Lepingu nimi **"Rapla hooldepiirkonna riigiteede korrashoid aastatel 2023-2028“**

Riigihanke viitenumber **253040**

Lepingu periood **2023-2028**

Vastavalt tehnilise kirjeldusele.

**KORRASHOIUTÖÖDE TEHNILINE KIRJELDUS**

**1.18. Liikluskorraldusvahendid**

1.18.1. Teemaal asuvate (s.h kolmandate isikute paigaldatud) liiklusmärkide (sh VMS

märgid), liikluspeeglite ning tähispostide puhastamine, pesemine, korrastamine ja

varjavate puuokste eemaldamine. Liiklusmärgid ja viidad peavad olema loetavad

vähemalt 100 m kauguselt.

1.18.2. Vigastatud ja kadunud liiklusmärkide, tähispostide, liikluspeeglite ning

pimestamisvastaste vahendite asendamine.

1.18.3. Põrkepiirete puhastamine, korrastamine ja pesemine ning defektsete lülide

asendamine.

1.18.4. Kummipostide ja nende defektsete ja kadunud helkurite asendamine, defektsete ja

kadunud piirete pealsete helkurite asendamine, defektsete või nihkunud sõiduradasid

eraldavate kivide taastamine.

1.18.5. Kohalike teede mahasõitude LM 221 korashoid. Kui korrashoid on problemaatiline

või märgid asuvad väljaspool teemaad, tõstetakse märgid teemaale, tasustamine

toimub perioodilise hoolde ühikuhindade alusel.

1.18.6. Määruse „Suurima lubatud sõidukiiruse suurendamise tingimused ja kord“ alusel

liiklusmärkide paigaldamine, hooldamine ja eemaldamine. Massipiirangute ja

konnade kevadrände liiklusmärkide paigaldamine, hooldamine ja eemaldamine.

Tellija teatab märkide paigaldamisest/eemaldamisest vähemalt 24 tundi ette.

1.18.7. Sõidukipiirdesüsteemid (sh trosspiire, betoonlülidest piirded, torupiire, jalakäijate

rinnatis):

1.18.7.1. Sõidukipiirdesüsteemid peavad olema puhtad, visuaalselt vaadeldes ühtlaselt

õigetel kõrgustel; paigaldatud ja tähistatud kooskõlas kehtivate normdokumentidega.

1.18.7.2. Liiklusõnnetuses deformeerunud sõidukipiirdesüsteemid kuuluvad hoolde

käigus taastamisele 2 nädala jooksul, kui on paigaldatud ajutine piire, siis 1 kuu

jooksul. Töövõtja peab asendama kahjustatud piirde ajutise piirdega

(ohjeldamistase vähemalt T2) 24 tunniga.

Selle lepingu raames oleme hulgaliselt taastanud ja uuesti paigaldanud piirdeid, liiklusmärke ja märgiposte.

Näited viimastes sarnastest töödest:

30.09.2024 – Hagudi – Kodila riigimaantee km 1,040 tee põrkepiirde remont (piirdelattide paigaldus, piirdepostide püsivalt pinnasesse paigaldus)

22.10.2024 – Tallinn – Pärnu – Ikla riigimaantee km 64,676 – 64,802 keskpiirde remont (karpprofiil lattide paigaldus, piirdepostide püsivalt paigaldus)

20.12.2024 – Tallinn – Rapla – Türi riigimaantee km 43,020 avariilise suunaviida taastamine (märgipostide püsivalt pinnasesse paigaldus, viida paigaldus)

26.04.2024 – Juuru – Rapla riigimaantee km 11,700 liiklusohutuse tagamiseks põrkepiirde tööd ja täiendavate liiklusmärkide paigaldamine (mahaviidu terminalide rajamine, põrkepiirde eemaldus, märgipostide ja liiklusmärkide paigaldus)