Lisa 1
lepingu nr 2-2/24/276-1 juurde

TEHNILINE KIRJELDUS 

Väikesõidukite pesutänava teenus

1.	ÜLDKIRJELDUS

Seotud hanke eesmärk on tellida Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse, Kaitseväe, Kaitseministeeriumi ja Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri muuseumi M1- ja N1-kategooria sõidukitele pesutänava teenuse osutamine.

1.1.	Teenuse sihtrühm

M1-, ja N1-kategooria sõidukid

1.2.	Teenuse osutamise piirkonnad

1.2.1.	Tallinn	
1.2.2.	Tartu	
1.2.3.	Tapa	
1.2.4.	Harju maakond	
1.2.5.	Hiiu maakond	
1.2.6.	Ida-Viru maakond	
1.2.7.	Jõgeva maakond	
1.2.8.	Järva maakond	
1.2.9.	Lääne maakond	
1.2.10.	Lääne-Viru maakond	
1.2.11.	Põlva maakond	
1.2.12.	Pärnu maakond	
1.2.13.	Rapla maakond	
1.2.14.	Saare maakond	
1.2.15.	Tartu maakond	
1.2.16.	Valga maakond	
1.2.17.	Viljandi maakond	
1.2.18.	Võru maakond	

1.3.	Hangitavad teenused, mida hankija võib soovida tellida:

1.3.1.	Pesutänava teenus, mis on kirjeldatud punktis 2. 

2.	HANGITAVATE TEENUSTE LÜHIKIRJELDUS

2.1.	Sõidukite pesu- ja hooldustööde kirjeldus:
	2.1.1.	Sõidukite välimasinpesu – sisaldab järgmisi töid:
•	eelleotus, hooajale vastava kemikaaliga (talvisel ajal lume ja jää sulatus);
•	survepesu;
•	masinpesu;
•	vahatus vastavate vahatusainetega;
•	kuivatus.
Tellija on teadlik, et välimasinpesu ei ole võimalik teostada vilkuritega ja muu välise 			lisavarustusega sõidukitele.

2.1.2.	Sõidukite survepesu – sisaldab järgmisi töid:
•	eelleotus, hooajale vastava kemikaaliga (talvisel ajal lume ja jää sulatus);
•	survepesu;
•	kuivatus.

2.2.	Tellijal on vajadusel õigus osta ka täiendavaid pesuteenuseid, mida antud loetelus ei ole 	nimetatud.
	2.3.	Pesulateenuse kasutamiseks võib teenuse pakkuja väljastada hankijale magnetkaardid või 		muud teenuse kasutamist võimaldavad vahendid.

3.	SÕIDUKITE LIIGITUS JA MÕÕTMED

Teenuses kirjeldatud sõiduki liikide mõõtmed (pesula sissepääsu ja pesutänava sobilikkuse 	hindamiseks) on toodud Tabel 1.

	Tabel 1. Sõidukite liigitus ja mõõtmed

Nimetus	Kirjeldus	Sõiduki maksimaalsed mõõtmed meetrites 
	
		Pikkus	Laius
(laius koos peeglitega)	Kõrgus 	
Väikesõiduk	M1- või N1-kategooria mootorsõiduk (sh maastikusõiduk)	7,00	2,00 (2,20)	1,80 (2,20)	

4.	NÕUDED PERSONALILE

Töötajad, kes osalevad vahetult teenuse osutamisel, on töötervishoiu- ja tööohutusalaselt juhendatud vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.

5.	NÕUDED PESULALE

Pakkuja peab omama kas Keskkonnaameti luba või kohaliku vee-ettevõtte luba või siis esitab ta hankijale vastavasisulise põhjenduse, miks tal eelnimetatud lube vaja pole.

6.	KASUTATAVAD SEADMED JA MATERJALID

Teenuse pakkuja peab teenuse teostamiseks omama vastavaid tööruume ja seadmeid. Kõik töö tegemiseks vajalikud materjalid ja töövahendid tagab teenuse pakkuja ning need peavad olema arvestatud teenuse hinna sisse.

7.	KVALITEEDIKONTROLL

Teenust hinnatakse visuaalselt vahetult pärast teenuse osutamist. Mittevastavuse tuvastamisel tuleb teenuse pakkujal töö uuesti teostada oma vahendite arvelt.

8.	PAKKUMUSE ESITAMINE

Pakkumuse esitamiseks tuleb täita tabelis „Pakkumuse vorm“ kollased lahtrid numbriliste väärtustega. Oranžides lahtrite kuvatav arvväärtus arvutatakse automaatselt, kui sisestatud andmed on korrektsed. Mitmes piirkonnas pakkumuse tegemiseks on võimalik täita vorm ühekordselt, kui erinevates piirkondades teenuse maksumus ja teenuse osutamise kellaajad ei erine. Piirkonniti erineva teenuse maksumuse ja teenuse osutamise kellaaja korral tuleb täita erinevad vormid.