Lisa 2

Maanteeameti tingimused kasutusala kasutamisel

Tingimused:

* Liikluskorralduslike muudatuste korral tööde teostamisel kooskõlastada liiklusskeem MA liikluskorralduse talituse liikluskorraldaja (Lääne – ja Pärnumaal) Jaak Saard`iga (tel. 5100853, [jaak.saard@mnt.ee](mailto:jaak.saard@mnt.ee)) lähtudes Majandus- ja taristuministri 13.07.2015. a määrusest nr 90 „Liikluskorralduse nõuded teetöödel“.
* Transpordimaale ja vahetult transpordimaa piirile mitte jätta liiklusohtlikke puukände ega puid kasvama, erandiks võivad olla haruldased liigid või eripärased väärtuslikud puud, millised ei piira oluliselt nähtavust ega ohusta muul viisil liiklemist.
* Mahasõidu kasutamisega vältida lahtise materjali sattumist riigimaanteele. Mahasõidu pealmine osa rajada materjalist (nt freesipuru või killustikust), et vältida lahtise materjali sattumist riigimaanteele. Tööde käigus teele sattuv praht jms. koristada koheselt.
* Liikluse ohutuse ja sujuvuse tagamiseks peab sõidukijuhil olema sõidutee ja sellega külgneva ala ulatuses tagatud tee seisundinõuetest nõutav külgnähtavus.
* Tööde käigus tagada ja vajadusel taastada ja korrastada olemasolev olukord transpordimaa piires (tee ja tee rajatiste tasasus ja puhtus, võimalikud mulde kahjustused).
* Kogu vastutus tööde teostamisel liiklusohutuse tagamisel lasub avalduse esitajal.
* Enne tööde alustamist informeerida MA lääne regiooni hooldeosakonda (kontakt Raimond Kattago, tel 51 00 852, e-post [raimond.kattago@mnt.ee](mailto:raimond.kattago@mnt.ee))

Koostanud

Meelis Saat

Juhtivinsener

lääne regiooni hooldeosakond

Maanteeamet

telef. 53 048 196