|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Narva Linnavalitsus  žanna.petrova@narva.ee | Teie: 12.12.2025 nr 9.3-2/25/10032-1  Meie: 18.12.2025 nr 9.3-2/25/10032-2 |

**Ehitusprojekti terviseohutuse hindamine**

Narva Linnavalitsus esitas ehitusregistri kaudu (menetlus nr 526752) Terviseameti Ida regioonile (edaspidi amet) taotluse nr 2511201/56634 ilusalongi eelprojekti kooskõlastamiseks (töö nr 011225).

Projekteeritava ilusalongi asukoht: Tallinna mnt 44a- M1, Narva linn, Ida-Viru maakond

Projekteerija: Pro Power OÜ, registrikood 10856274, Rahu 30, Narva, tel 54790333

Ametile esitati järgmised dokumendid:

1. üldosa, asendiplaan;
2. arhitektuur, konstruktsioonid;
3. tehnosüsteemid;
4. sise- ja välisviimistlus;
5. tuleohutusnõuded;
6. joonised.

Projekt käsitleb endise kaupluseruumide ümberehitamist ilusalongiks (juuksur, maniküür, massaaž ning kosmeetik). Salong asub esimesel korrusel eraldi sissepääsuga. Salongis on ette nähtud loomulik ventilatsioon, tualeti kasutamise võimalus, sooja- ja külmaveevarustus ning kanalisatsioon. Teenuste osutamise ruumid viimistletud vett mitteimavate materjalidega, põrandal PVC materjal, libisemiskindel.

Amet hindas projekteeritava ilusalongi eelprojekti terviseohutust järgmiste õigusaktide alusel:

1. rahvatervishoiu seadus;
2. sotsiaalministri 24.08.2025.a määrus nr 41 „Nõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“.

Amet tuvastas ehitusprojekti läbivaatusel järgmised puudused:

* Projekti seletuskirjas (normdokumentides) pole viidatud sotsiaalministri 24.08.2025.a määrusele nr 41 „Nõuded ilu- ja isikuteenuste osutamisele“.
* Arvestada projekteerimisel Eesti Standardit EVS 906:2018 „Mitteeluhoonete ventilatsioon“. Õhuvahetussüsteemide eesmärk on tagada energiatõhusalt, nõuetekohane, tervislik, ohutu ja sobiv sisekliima lähtuvalt hoone või ruumi otstarbest ja ruumis viibivate inimeste tervise nimel lähtuda õhuvahetuse vajalikkusest. Ettevõtte riskianalüüs määrab ventilatsioonisüsteemi võimsuse ja samuti valgustatuse vastavalt teenuse spetsiifikale.
* Maniküüriruumi pindala ei ole vastav osutatava teenuse eripärale (2,8 m²), et tagada teenuse vastavus nõuetele ja teenusesaaja õigustatud ootustele. Teenuse osutamise ruumi suurus peab tagama klientidele privaatsuse ja ohutuse ning vajalikus ulatuses juurdepääsu ja lähtuma reaalsetest vajadustest (piisavalt ruumi töölauale ja spetsiaalsetele toolidele).
* Elektri ning veevarustuse ja kanalisatsiooni paigaldamisel arvestada ettenähtud projektidega.

Amet juhib tähelepanu järgmistele asjaoludele:

* Tehnoseadmete (soojuspumbad, kliimaseadmed, ventilatsioon jms) valikul ja paigutamisel arvestada naaberelamute paiknemisega ning et tehnoseadmete müra ei ületaks keskkonnaministri 16.12.2016 määruse nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“ lisa 1 kehtestatud tööstusmüra sihtväärtusi.

**Võttes arvesse eeltoodu ei vasta Tallinna 44a-M1, Narva kaupluseruumide rekonstrueerimise eelprojekt kehtivatele tervisekaitsenõuetele.**

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Urve Aare

inspektor

Ida regionaalosakond

Urve Aare 5819 8852 urve.aare@terviseamet.ee