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Tehniline kirjeldus

Lihthanke „M1G või N1G-kategooria sõiduki kasutusrent“
Tehniline kirjeldus

1. Sõiduki ostutingimused
1.1. Hankija võtab ühe M1G või N1G kategooria sõiduki kasutusrendile. Hankija ei soovi täisteenusrenti. 
1.2. Esmane sissemakse on kuni 9000 eurot (km-ta). Sissemakse tasutakse e-arve alusel pärast maksegraafiku esitamist. 
1.3. Pakutav sõiduk peab vastama käesolevale tehnilisele kirjeldusele.
1.4. Lepingu sõlmimise ja igakordse lepingu muutmise tasu 0 eurot.
1.5. [bookmark: _Hlk103075651]Sõiduki hankijale üle andmine toimub esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 14.10.2026.
1.6. Sõiduk peab üleandmise hetkel olema Transpordiametis registreeritud, omama tehnilist ülevaatust ja olema valmis koheseks kasutuselevõtuks.
1.7. Sõiduk antakse üle eduka pakkuja Tallinnas asuvas müügiesinduses või Tallinna müügiesinduse puudumisel hankija asukohas Endla 10a, Tallinn 10122.
1.8. Garantii peab katma kõik auto elemendid, v.a. normaalkasutusel kiiresti kuluvad osad. 
1.9. Hooldus-, remont- ja garantiitööd teostatakse tootja poolt aktsepteeritud ja/või volitatud teenindustes.
1.10. Sõiduki jääkväärtus on 25%. Peale kasutusrendi lõppu on hankijal sõiduki väljaostuõigus või kasutusrendi pikendamine vastavalt jääkväärtusele.
1.11. Sõiduki läbisõidupiirang ei tohi olla vähem kui 20 000 km aastas.


2. Sõiduki tehnilised nõuded
	Nõue
	Pakutava sõiduki andmed (pakkuja lisatav kinnitus JAH/EI, numbriline väärtus või muu selgitav info)

	Üldine
	

	1. Pakutava uue sõiduki arv kokku üks (1)
	Jah

	2. Pakutava sõiduki mark, mudel ja varustustase
	Subaru Forester Adventure

	3. M1G või N1G-kategooria sõiduk

	M1G

	4. Kütus – bensiin / elekter
	bensiin / elekter

	5. Tarneaeg: sõiduk hankijale üleantav hiljemalt 14.10.2026 
	Alates 17.08.2026

	6. Esmane registreerimine – alates 2026
	2026

	7. Keretüüp -  universaal
	universaal

	8. Veovalem – nelikvedu
	nelikvedu

	9. Automaatkäigukast
	

	10. Sõiduk peab üleandmise hetkel olema Transpordiametis registreeritud, omama tehnilist ülevaatust ja olema valmis koheseks kasutuselevõtuks
	Jah

	11. Läbisõit ei või olla rohkem kui 1000 km
	20 km

	12. Võtmed - 2 komplekti
	2

	13. Kasutusjuhend ja hooldusraamat - eesti keeles
	Jah

	 
	

	Tehnilised andmed
	

	14. Võimsus vähemalt 100 kw
	100kW

	15. Keskmine kütusekulu (WLTP) alates 5,0 kuni max 8,5 l/100km
	8,1 l/100km

	16. Keskmine CO2 heitgaaside sisaldus maksimaalselt 185 g/km
	183 g/km

	17. Sõiduki kliirens vähemalt 220 mm
	220 mm

	18. Sõiduki üldpikkus alates 4450 mm
	4670 mm

	19. Teljevahe 2650 kuni 3000 mm 
	2670 mm

	20. Pagasiruumi peab mahtuma korraga vähemalt 2 ühesugust seadet, ühe seadme mõõtmed on 240x240x840mm. Seadme transportimine toimub vastavalt tootja juhistele, ehk pikem külg paralleelselt sõidusuunaga
	Pakkuja esitab pagasiruumi mõõdud
Sügavus 900 mm. Laius 1100-1300mm

	21. Istekohtade arv koos juhiga minimaalselt viis (5)
	5

	22. Uste arv neli kuni viis (4-5)
	5

	
	

	Garantii 
	

	23. Garantii – kerele, akule ja käiguosale vähemalt 5 aastat või kuni 100 000 km
	5 aastat või kuni 100 000 km
Hübriidakule 8 aastat või 160 000km 

	24. Pakutava sõiduki garantiitingimused lisab pakkuja eraldi dokumendina
	Jah

	 
	

	Rehvid ja veljed
	

	25. Sõidukil peavad olema üleandmise hetkel vastavad sobilikud suverehvi. Sõidukiga tulevad kaasa naastrehvid. Sõidukil peab olema varuratas või rehviparanduskomplekt
	Jah

	26. Veljed alates 17“
	18“

	
	

	Varustus
	

	27. Värv: valge, hall, tume või must - täpne värvitoon lepitakse hankijaga kokku enne tellimist
	Pruun

	28. Interjöör: tume/must – täpne toon lepitakse hankijaga kokku enne tellimist
	tume

	29. Eesmised ja tagumised porikaitsmed
	Jah

	30. Tootja poolt paigaldatud veokonks/haakekonks
	Jah

	31. Tugevdatud karterikaitse
	Jah

	
	

	Tuled
	

	32. LED päeva-, lähi- ja kaugtuled
	Jah

	33. Udutuled ees ja taga
	Jah

	 
	

	Ohutus
	

	34. Turvapadjad – vähemalt esimesed ja külgmised turvapadjad (juhil ja kaasreisijal)
	Jah

	35. Mitteblokeeruvad pidurid (ABS pidurid) või muu samaväärne 
	Jah

	36. Automaatne stabiilsuskontroll ESP, ESC või muu samaväärne
	Jah

	37. Veojõukontroll
	Jah

	38. Mehaaniline või elektrooniline seisupidur
	Elektrooniline

	39. Kesklukustus 
	Jah

	40. Transpordiameti poolt nõutav liiklusohutuspakett (tõkiskingad, ohukolmnurk, tulekustuti, meditsiiniline esmaabikomplekt, ohutusvest) 
	Jah

	41. Liiklusmärkide jälgimis- või tuvastussüsteem või samaväärne
	Jah

	42. Sõiduraja abi- või hoidmissüsteem või samaväärne
	Jah

	
	

	Mugavus
	

	43. Parkimisandurid ees ja taga
	Jah

	44. Tagumine parkimiskaamera/tahavaatekaamera
	Jah

	45. Võtmeta sisenemis- ja käivitussüsteem
	Jah

	46. Automaatne kahe- või kolmetsooniline kliimaseade
	kahetsooniline kliimaseade

	47. Elektriaknad ees ja taga 
	Jah

	48. Istmesoojendus esiistmetel
	Jah

	49. Reguleeritava kõrgusega juhiiste
	Jah

	50. Ees ja pagasiruumis USB sisend ja/või sigaretisüütaja pesa 12V
	Jah

	51. Porimatid salongis (ees ja taga) – kummist
	Jah

	52. Tagumised tumendatud klaasid
	Jah

	53. Android Auto ja Apple Carplay toega meediasüsteem
	Jah

	54. Rool vähemalt neljas erinevas suunas reguleeritav
	Jah



