**Joogivee kontrolli kava aastateks 2024-2028**

Sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61

**Joogivee käitleja nimi, registrikood, aadress: Otepää Veevärk AS, 10273845, Kastolatsi tee, 67404 Otepää, Valga maakond**

**Veevärgi nimi, asukoht:** Sangaste aleviku ühisveevärk, Sangaste alevik, Otepää vald, Valga maakond

**Kontaktisiku nimi, amet, e-mail, telefon: Andres Radsin Otepää Veevärgi AS tootmisjuht,** [**Andres@otepvesi.ee**](mailto:Andres@otepvesi.ee)**, tel 7664890, 57503313**

**Puurkaevu(de) andmed:** Sangaste aleviku puurkaev

katastri nr 9218

**Käideldava vee kogus ööpäevas: 20 m3**

**Tarbijate arv:** 190

**Proovivõtu koht ja aeg:**

* tavakontrollil: Sangaste veetöötlus jaam peale filtrit (maikuu ja oktoober) **2 korda aastas**
* süvakontrollil: Sangaste veetöötlus jaam peale filtrit, 2024.a (maikuu) **1 kord 6 aasta jooksul**

**Uuritavad kvaliteedinäitajad ja kontrollimise sagedus:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Kvaliteedinäitaja** | **Proovide arv (tava/süva) /proovivõtu aeg** | | | | | |
|  | **Tehtud süva/a.** | **2024 a.** | **2025 a.** | **2026 a.** | **2027 a.** | **2028 a.** |
| ***Tavakontrolli näitajad:*** |  |  |  |  |  |  |
| **Värvus** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Elektrijuhtivus** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **pH** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Lõhn** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Maitse** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Coli-laadsed bakterid** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Hägusus** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| ***Escherichia coli*** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Kolooniate arv 22°C** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Raud** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Mangaan** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Soole enterokokid** | **2x aastas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| *Süvakontrolli näitajad:* |  |  |  |  |  |  |
| Alumiinium | 2015 | 1 | - | - | - | - |
| Ammoonium | 2017 | 1 | - | - | - | - |
| Antimon |  | 1 | - | - | - | - |
| Arseen |  | 1 | - | - | - | - |
| Benseen |  | 1 | - | - | - | - |
| Benso(a)püreen | 2019 | 1 | - | - | - | - |
| Boor |  | 1 | - | - | - | - |
| 1,2-dikloroetaan |  | 1 | - | - | - | - |
| Elavhõbe |  | 1 | - | - | - | - |
| Fluoriid |  | 1 | - | - | - | - |
| Kaadmium |  | 1 | - | - | - | - |
| Kloriid |  | 1 | - | - | - | - |
| Kroom |  | 1 | - | - | - | - |
| Naatrium |  | 1 | - | - | - | - |
| Nikkel |  | 1 | - | - | - | - |
| Nitraat |  | 1 | - | - | - | - |
| Nitrit |  | 1 | - | - | - | - |
| Oksüdeeritavus |  | 1 | - | - | - | - |
| Pestitsiidid |  | 1 | - | - | - | - |
| Plii |  | 1 | - | - | - | - |
| Polütsüklilised aromaatsed süsivesinikud (PAH) |  | 1 | - | - | - | - |
| Seleen |  | 1 | - | - | - | - |
| Sulfaat |  | 1 | - | - | - | - |
| Tetrakloroeteen ja trikloroeteen |  | 1 | - | - | - | - |
| Trihalometaanide summa |  | 1 | - | - | - | - |
| Tsüaniid |  | 1 | - | - | - | - |
| Vask |  | 1 | - | - | - | - |
| Pestitsiidide summa |  | 1 | - | - | - | - |

Koostas:

Andres Radsin

Otepää Veevärk AS

tootmisjuht

/allkirjastatud digitaalselt/