**Kuupäev**

**16.09.2020**

1. **Töö tellija:** KÜ Paldiski mnt 16
2. **Objekti nimetus ja asukoht:** Garaažid, Paldiski mnt 16, Tallinn
3. **Tuletõkketööd on teostatud:** Garaažides
4. **Ülevaatuseks ja vastuvõtmiseks on esitaud järgmised tööd:**

Läbiviikudest ebasobiva tihendusmaterjali eemaldamine laminaatide paigaldamine torudele ning läbiviikude tihendamine Protecta segu, FR Boardiga ja akrüüliga.

1. **Töö tegemisel kasutatud materjalide ja toodete nimetused:**

Tuletõkkesegu FIRESAFE GPG MORTAR

Tuletõkkeakrüül PROTECTA FR ACRYLIC

Tuletõkkemähis Protecta FR PIPE WRAP

Eelpool nimetatud materjale kasutati läbiviikude tulekindlaks muutmiseks ning kõiki eelpool nimetatud materjale on kasutatud vastavalt tootja poolsetele kasutusjuhenditele.

1. Tehtud tööd vastavad projektile, standardile, ehitusnormidele ja -eeskirjadele ning nende tööde   
   vastuvõtu nõuetele.
2. **Akti lisad:** Kasutatud materjalide sertifikaadid, toimivusdeklaratsioonid ja paigaldusjuhendid.

TÖÖDE TEOSTAJA:

FIRESOLUTIONS OÜ

Raigo Metsaru

*Allkirjastatud digitaalselt*