**Luba töötamiseks gaasitorustiku kaitsevööndis nr.28-02-2023**

28.02.2023

1. **Töö liik**: Metsatööd gaasitorustiku kaitsevööndis ;
2. **Gaasitorustiku nimetus, asukoht ja kategooria** : Vireši-Tallinn ülekandetorustik DN700 , PN55, D kat. kaitsevööndi ulatus 10 m, mõõdetuna toru teljest mõlemale poole , Torulõik: T440 Navesti LKS – Kalmaru LKS , Toruliin T1 , Vastemõisa metskond 1 (75901:001:6303) , Kootsi küla , Põhja-Sakala vald , Viljandi maakond ;
3. **Töö eesmärk**: Metsamaterjali väljavedu gaasitorustiku kaitsevööndis ;
4. **Tööde algus** : 02.03.2023 ;
5. **Tööde lõpp** : 15.06.2023 ;
6. **Tööde kirjeldus ja teostamise järjekord** :
7. Tingimused metsatööde läbiviimiseks gaasitorustiku kaitsevööndis :

* Pidage meeles, et Te töötate era- või riigimaal, millel on seadusjärgsed omanikud ;
* Lubatud rasketehnikaga metsamaterjali väljavedu mööda pinnasteed , ristumisel gaasitorustikuga gaasitoru paigaldussügavus 2,2m. toru peale ;
* Rasketehnikaga ülesõidul gaasitorustikust ei tohi tekkida pinnase vajumist/roopaid ,vajadusel ehitada okstest alus ;
* Keelatud gaasitorustiku kaitsevööndis teised kooskõlastamata rasketehnikaga sõitmised ;
* Gaasitorustiku kaitsevööndi metsamaterjali ladustamine KEELATUD ;
* Tööd loetakse lõppenuks kui gaasitorustiku kaitsevöönd on korrastatud ;
* Elering AS teostab gaasitorustiku kaitsevööndis metsatööde tingimuste täitmise järelvalvet ;

1. **Ohutusabinõud** : Töö läbiviijate ohutusalane ja gaasitorustiku kaitsevööndis tööde läbiviimistingimuste kohane instrueerimine. Isikukaitsevahendid, tulekustutusvahendid, Vajalikud juhised: gaasiseadme vigastamise või muu hädaolukorral peatada tööd, teavitada päästeteenistust tel. 112 , Elering juhtimiskeskust tel. 6056825 ja gaasitorustike hoolduse korraldajajat mob.533 07779 ;
2. **Erijuhised** :

**Gaasitorustiku, mille kaitsevööndis metsamaterjali väljaveotööd toimuvad on gaasi rõhu all ja on seega potentsiaalne ohu allikas ;**

1. **Erivahendid ja mehhanismid:** Metsatöömasinad ;
2. **Skeemid ja joonised :** RMKTaotlus - Lageraie gaasitrassi kõrvalt
3. **Tarbijate gaasivarustuse võimalikud häired : Ei ole ette nähtud ega lubatud** ;
4. **Tööde läbivija vastutav isik** : Madis Sõukand , praaker , RMK , kes kohustub kooskõlastama tööde läbiviimiseks vajalikud load , kokkulepped ja instrueerima käesoleva töökäsk-loa alusel töö teostajaid ja alltöövõtjaid ;
5. **Loa väljastas** :

Kalev Salu , Gaasitorustike hoolduse korraldaja

Elering AS

Mob.533 07779

<kalev.salu@elering.ee>

/allkirjastatud digitaalselt/

Tööde läbivija vastutav isik :

Madis Sõukand, praaker

RMK

Mob: 513 2741

<madis.soukand@rmk.ee>

/allkirjastatud digitaalselt/