1. **Tehniline kirjeldus**

Hanke eesmärgiks on Transpordiameti Veneküla veoautoparkla reoveemahuti tühjendus koos õli- ja liivapüüduri hooldusega.

1. **Nõuded teenusele**
	1. Töövõtja peab teostama reoveemahuti tühjendust regulaarselt 3 korda nädalas kogu lepingu perioodil.
	2. Reoveemahuti suurus on 20m3. Reoveemahuti tühjendamine peab toimuma:
		1. Esmaspäeviti (enne lõunat)
		2. Kolmapäeviti (päeva jooksul)
		3. Reedeti (peale lõunat)
	3. Mahuti tühjendamine (korraline ja erakorraline) peab sisaldama mahuanduri väljavõtmist enne reoveepaagi tühjendust, mahuanduri puhastamist ja tagasi paigaldust.
	4. Vajadusel katkise mahuanduri väljavahetamist. Töö teostamise vajadusest tuleb eelnevalt teavitada Transpordiametit. Mahuanduri vahetamise maksumus on märgitud lepingu lisas 2.
	5. Kaks korda aastas (kevadel ja sügisel) õlipüüduri ja liivapüüduri ülevaatus ning puhastamine, sh mahuandurite. Vajadusel katkise mahuanduri väljavahetamist. Töö teostamise vajaduses tuleb teavitada Transpordiametit. Mahuanduri vahetamise maksumus on märgitud lepingu lisas 2.
	6. Hoolduse käigus avastatud puudustest tuleb teavitada Transpordiametit.
	7. Vajaduse ilmnemisel ning Tellija tellimuse esitamisel erakorraline reoveemahuti tühjendamine.
	8. Transpordiameti Veneküla veoautoparkla reoveemahuti tühjenduste arv teenuse osutamise perioodil 624 ning õli- ja liivapüüduri hoolduste arv 8 on arvestuslik/indikatiivne. Tegelik maht selgub teenuse osutamise perioodil. Tellijal on õigus teavitada lepingu perioodil tühjendamise vajaduse ära jätmisest seoses erakorraliste töödega, nt avarii olukord hügieenisoojakutes. Samuti on tellijal õigus tellida reoveemahuti erakorraline tühjendus.
2. **Nõuded teenuse maksumusele**
	1. Korralise tühjenduse ja hoolduse maksumus peab sisaldama seadmete ja süsteemide perioodilisi hooldustegevusi, hooldustöödel vajaminevaid töövahendeid, kulutarbeid ja –aineid (pesuained jne), transporti, tehnilise kontrolli läbiviimise korraldamist, töötajate töötasu, purgimisteenuse maksumust.
	2. Erakorralise tühjenduse maksumus peab sisaldama vajaminevaid töövahendeid, kulutarbeid ja –aineid (pesuained jne), transporti, tehnilise kontrolli läbiviimise korraldamist, töötajate töötasu, purgimisteenuse maksumust.

**Lisad:**

Lisa 1 Asendiplaan

Lisa 2 Õlipüüdur